<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20210630;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.08.25  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2025-11-20</Date>
  <Time>10:32:03</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20210630</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V10.0.1018</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>66_23_EwigeTeufe</NamePrj>
  <LblPrj>Endausbau</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Stadt Dortmund - Tiefbauamt</Name1>
    <Name2>Fachbereich 66</Name2>
    <Street>Königswall 14</Street>
    <PCode>44137</PCode>
    <City>Dortmund</City>
    <Email>tiefbauamt@dortmund.de</Email>
   </Address>
  </OWN>
  <BoQ ID="AAAAAAAAKEFEAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>Teil A</Name>
    <LblBoQ>Straßenbau</LblBoQ>
    <Date>2025-11-20</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Leistungsbuch</LblBoQBkdn>
     <Length>3</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Hauptgruppe</LblBoQBkdn>
     <Length>3</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Untergruppe</LblBoQBkdn>
     <Length>3</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>DIN276_2018_12_V2</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFFAAAA" RNoPart="310">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Baustelleneinrichtung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>591</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEFFCBNI">
       <Description ID="R20251006082658752000003">
        <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/310.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18320</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Landschaftsbauarbeiten</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - ATV, Klassifikation von Bodenarten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18915</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18917 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18918</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische   Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18920</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4124</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN ISO 14688-1</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,  Beschreibung und Klassifizierung von Boden,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 295 - S</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eurocode 7 (EC7)</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Bemessung,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">FLL</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau;   Empfehlungen für Baumpflanzungen  (Erdsubstrat etc.)</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">R SBB - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV EW - StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau  </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV A - StB </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL BuB E-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV La-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFFBBFA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Einrichtungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>591</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFFDCNA" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Einrichtungen für den Auftragnehmer (AN)</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>591</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFFFHHI">
            <Description ID="R20251006082658887000006">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/310.1.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - ATV, Klassifikation von Bodenarten,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4124</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN ISO 14688-1</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,  Beschreibung und Klassifizierung von Boden,</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 295 - S</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eurocode 7 (EC7)</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Bemessung,</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV EW - StB</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau  </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV A - StB </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL BuB E-StB</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus,</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">R SBB - </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFFEDFI" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>591</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082658782000005">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/310.1.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bereitstellen und betriebsfertig aufstellen,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser- und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fernmeldeanschluß und dgl. für die Baustelle, soweit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlich, herstellen. Bei Bedarf sind Zufahrtswege</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anzulegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlich, werden nicht besonders vergütet. Weitere</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gestellten Flächen nicht ausreichen. Die Kosten für</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebühren und dergleichen sind nicht in diese Pauschale,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sondern in die Einheitspreise der betr. Teilleistungen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen. Die Pauschale umfaßt die Vergütung der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen. Zahlungen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf die Baustelleneinrichtung werden im Verhältnis der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erbrachten Teilleistung zur Gesamtleistung gewährt.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Baustelle einrichten und vorhalten</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFGAAAA" RNoPart="315">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Verkehrssicherung / -führung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>593</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFGBBFA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Verkehrssicherung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>593</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEFGDCFI">
         <Description ID="R20251006082801603000010">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/315.2.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Dient der Verkehrsführung und Verkehrssicherheit</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">innerhalb der Baustelle und des Arbeitsstellenbereiches</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">/ Baubereiches.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Dient nicht der Arbeitssicherheit innerhalb des für</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">den öffentlichen Verkehrs unzugänglichen</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenbereiches.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die nachfolgend aufgeführten Elemente der</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherheit dürfen nur mit &#x22;Verkehrlicher</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anordnung&#x22; von StA 66/2 eingerichtet werden.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu beantragen. Kosten hierfür sind in die Positionen mit einzukalkulieren.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Die einzelnen Elemente der Verkehrssicherung sind</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">standsicher aufzustellen / aufzubringen, vorzuhalten,</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu unterhalten und nach Aufhebung der Baumaßnahme</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abzubauen / zu entfernen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Einschließlich aller erforderlichen Standfüße,</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfosten und Fundamente.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Beschädigte oder entfernte Elemente der</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung sind zu ersetzen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8. Die benutzten Flächen sind ordnungsgemäß wieder</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herzustellen.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFGCBNI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Verkehrssicherung</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>593</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFGFDDI">
            <Description ID="R20251006082801723000012">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/315.2.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Hierbei handelt es sich um die kompletten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einrichtungen zur Verkehrsführung und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherheit innerhalb der Baustelle und des</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstellenbereiches / Baubereiches .</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Grundlage sind die der Baubeschreibung beiliegenden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Regelbeschilderungspläne&#x22; RSA </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">oder des der Auschreibung beigefügten Verkehrssicherungskonzeptes.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Hierzu zählen sämtliche Verkehrszeichen, Leitbaken,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranken, Arbeitsstellenzäune, Warnleuchten und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">provisorische Markierungen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Darüber hinausgehende Mengen und andere Elemente</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(z.B. LSA) werden gesondert vergütet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Die Leistung gilt für die gesamte Zeit der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumaßnahme.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFGEBEA" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>593</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082801618000011">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/315.2.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung und Verkehrsführung innerhalb der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle einrichten und räumen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anmerkung: </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wird für die Abwicklung der Verkehrssichung ein externer Verkehrssicherheitsdienstleister beauftragt, so sind die Vorgaben des Tiefbauamtes (RSA Regelblätter oder Verkehrskonzept) sowie die Geschäftsanschrift und die Mailadresse des städtischen Bauüberwachers dem zuständigen Verkehrssicherer zu übermitteln.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Verkehrssicherung einrichten und räumen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFGNCII" RNoPart="90">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description ID="R20251006093033895000182">
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung zur Erneuerung der Deckschicht der Zillestraße einrichten und räümen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Verkehrssicherung einrichten und räumen (Deckenerneuerung)</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFGLPLA">
            <Description ID="R20251006092829186000181">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/315.2.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Hierbei handelt es sich um die kompletten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einrichtungen zur Verkehrsführung und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherheit innerhalb der Baustelle und des</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstellenbereiches / Baubereiches .</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Grundlage sind die der Baubeschreibung beiliegenden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Regelbeschilderungspläne&#x22; RSA </span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">oder des der Auschreibung beigefügten Verkehrssicherungskonzeptes.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Hierzu zählen sämtliche Verkehrszeichen, Leitbaken,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranken, Arbeitsstellenzäune, Warnleuchten und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">provisorische Markierungen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Darüber hinausgehende Mengen und andere Elemente</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(z.B. LSA) werden gesondert vergütet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Die Leistung gilt für die gesamte Zeit der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumaßnahme.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFGGHDI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Verkehrszeichen (VZ) zur Verkehrssicherung</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>593</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFGIIEI">
            <Description ID="R20251006082805039000015">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/315.2.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierbei handelt sich um einzelne Elemente für die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellensicherung. </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzen der Verkehrszeichen etc.:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Als Versetzen gilt nicht das zeitweilige Umstellen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Elemente infolge der Arbeiten durch den</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftragnehmer. Beispiel: Umstellen eines VZ oder einer</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bake, damit ein Arbeitsgerät in den Baustellenbereich</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einfahren kann.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Versetzen ist das dauerhafte Umsetzen der Elemente</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Baustellensicherung infolge des Arbeitsfortgangs</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Baumaßnahmen in einen neuen Arbeitsbereich</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">/-abschnitt.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Das Versetzen bedarf einer &#x22;Verkehrlichen Anordnung&#x22;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von StA 66/2.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beantragen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Die VZ sind standsicher mit ausreichenden Gewichten aufzustellen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFGHHFA" RNoPart="10">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>593</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082804919000014">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/315.2.02.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrszeichen (VZ) für Verkehrssicherung aufstellen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und abbauen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: retro-reflektierend</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>VZ aufstellen und abbauen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFHAAAA" RNoPart="320">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Erschließungsarbeiten und Annahmekosten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>594</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEFHCDAI">
       <Description ID="R20251006082852217000018">
        <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> DIN 18328 - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbruch- und Rückbauarbeiten von Verkehrsflächen,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - ATV, Klassifikation von Bodenarten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4124</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN ISO 14688-1</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,  Beschreibung und Klassifizierung von Boden,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 295 - S</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eurocode 7 (EC7)</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Bemessung,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV EW - StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau  </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV A - StB </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL BuB E-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">R SBB - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von Baustoffen:</span>
           </p>
           <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Definition Oberbauschichten in Fahrbahnen, Gehwegen, Parkstreifen etc.</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu den Oberbauschichten zählen die oberen festen Schichten aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen sowie die zugehörigen Randanlagen. Die darunter liegenden Oberbauschichten werden als Boden betrachtet und dementsprechend unter 330. ff aufgeführt.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Oberbauschichten</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vom AG ermittelte Dicke der Oberbauschichten ergibt sich aus dem beigefügten Gutachten zur Bestandserfassung. Die Anzahl und die Dicken der einzelnen Asphaltschichten sind der Baubeschreibung unter Pkt. 8.01. und dem den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Gutachten zu entnehmen.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profilgemäßer Aushub</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub hat profilgemäß entsprechend der Vorschriften und der städtischen Vorgaben zu erfolgen.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmaß im Abtrag. Die entstehende Oberfläche nach Abtrag ist zu kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der Aushubarbeiten.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Annahmestelle</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Annahmestelle ist dem AG 14 Tage vor Abfuhr (ausgenommen Teer) schriftlich zu benennen.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehraufwand für das Lösen im Bereich von Hindernissen</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Lösen und Aufnehmen der Aushubmassen entlang angrenzender Gebäude, auch unter Vordächern und im Bereich von Hindernissen wie z.B. Abzweigkästen, Randbefestigungen, Winkelstützen, Schächte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrkosten für die separate und abschnittsweise Aufnahme</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrkosten für das separate und abschnittsweise Lösen, Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnahme brauchbarer Materialien</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die gesonderte Aufnahme brauchbarer Materialien wie Bordsteine, Pflaster, etc. wird nach den entsprechenden Aufnahmepositionen vergütet und von der Gesamtmasse abgezogen.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teer- und asbesthaltige Asphaltschichten</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene teer- und asbesthaltige Fahrbahnschichten sind gesondert aufzunehmen und von der Gesamtmasse &#x22;Vorh. Oberbauschichten in Fahrbahnen etc. aufnehmen&#x22; abzuziehen.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise </span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden Rechnungen beizufügen.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fachgerechte Entsorgung / Verwertung</span>
             <br/>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für die fachgerechte Vorgehensweise gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung, Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen Zwischenlagerplatz zur Verfügung.</span>
            </li>
           </ol>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFHBBFA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Baustellenzufahrt</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>598</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFHDIMI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Baustraßen herstellen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>598</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFHFLKI">
            <Description ID="R20251006082852352000021">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.1.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die erstellte Befestigung dient nur der Bauausführung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">des Auftragnehmers.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baustraße dient nicht dem öffentlichen Verkehr.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Die erstellte Befestigung dient nur der Bauausführung</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFHEJEI" RNoPart="10">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>598</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082852247000020">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.1.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustraße mit geeignetem Material nach Wahl des</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftragnehmers herstellen, unterhalten und nach</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nutzungsende aufnehmen und entsorgen. Breite und Dicke</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Baustraße entsprechend den Erfordernissen der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumaßnahme und nach Wahl des Auftragnehmers.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mindeststärke jedoch 50 cm. Die benutzte Flächen sind</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ordnungsgemäß herzustellen. Ausweichen werden nicht</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert vergütet und sind einzurechnen. Annahmekosten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung: 70% der Leistung werden zu Beginn der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistung , die restlichen 30% nach Beseitigung der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustraße vergütet.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Baustraße herstellen und entsorgen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFHHAAA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Annahmekosten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>596</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEFHIPOA">
         <Description ID="R20251006082903767000024">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.2.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Annahmekosten bei einer Recycling-Anlage.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Annahmekosten gelten für alle Gewerke.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Sämtliche Leistungspositionen aller Leistungsbücher</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, bei denen die Annahmkosten gesondert vergütet werden,</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beziehen sich auf die nachfolgenden Positionen.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFHHPMA" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Annahmekosten für alle Gewerke / Leistun</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>596</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFHKNKI">
            <Description ID="R20251006082903887000026">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.2.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Als Kontrollnachweis sind dem Auftraggeber täglich</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten vorzulegen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Der Soll-Ist-Vergleich wird mittels der Wiegekarten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durchgeführt.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die Recycling-Anlage ist dem Auftrageber 14 Tage vor</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfuhr schriftlich zu nennen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFHJMMA" RNoPart="10">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>to</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>596</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082903797000025">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.2.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Annahmekosten für aufgenommenen Straßenoberbau .</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umrechungsfaktor 2,3 to/m³.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Annahmekosten für Straßenaufbruch</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFHMAAA" RNoPart="20">
            <Qty>350.000</Qty>
            <QU>to</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>596</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082909678000027">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.2.01.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Annahmekosten für aufgenommene Asphaltschichten und für</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufgenommenes Asphaltfräsgut . Umrechnungsfaktor 2,5</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">to/m³.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Rückvergütungen (Erlös) des aufgenommenen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltfräsgutes bei Asphaltmischwerken ist der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einheitspreis mit negativem Vorzeichen anzugeben!</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Annahmekosten (Erlös) für Asphalt</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFHNAAA" RNoPart="40">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>to</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>596</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082928532000028">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.2.01.40</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Annahmekosten für aufgenommenen Beton. (</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umrechnungsfaktor 2,4 t/m³ )</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Annahmekosten für Beton</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFHOAHI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Bewuchs entfernen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>570</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFHPBJA" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Gestrüpp</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>570</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFIACEI" RNoPart="20">
            <Qty>600.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>579</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082930617000031">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.4.01.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächen von Gestrüpp, Busch- und Strauchwerk sowie</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bäumen bis zu 10 cm Stammdurchmesser (einen Meter über</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dem Gelände gemessen) einschließlich der Wurzelstöcke</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und der nicht mehr verwendbaren Holz-und Drahtzäune</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aller Art, einschließlich Holz- , Eisen- und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpfosten freimachen. Das anfallende Material</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufladen und entsorgen. Die Annahmekosten sind</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Flächen von Bewuchs und Zäunen freimachen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFICAAA" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Hecke roden</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>579</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFIDAAA" RNoPart="20">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>579</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082948419000033">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.4.02.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hecken über 2,0 m hoch einschließlich der Wurzelstöcke</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">roden, aufladen und entsorgen. Die Annahmekosten sind</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Hecken über 2 m roden</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFIEAAA" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Bäume fällen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>579</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFIFPNA">
            <Description ID="R20251006082954427000036">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.4.03.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Die Bäume fällen und die Wurzelstöcke roden.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Das anfallende Material aufladen und entsorgen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die Annahmekosten sind einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Das Erdloch mit geeignetem Material verfüllen und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verdichten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Die Lieferung des Füllmaterials ist einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Der Stammdurchmesser wird einen Meter über Gelände</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemessen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Bei sehr unrunden und ungleichmäßigen Stämmen ist</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der theoretische Durchmesser auf Basis des gemessenen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umfangs zu ermitteln.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Bei mehreren Stämmen in der Höhe von 1,0 m über</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gelände sind die Durchmesser aller Stämme in 1,0 m Höhe</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Gelände ermittelt zu addieren.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFIFAAA" RNoPart="10">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>579</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006082954277000035">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.4.03.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bäume von 11 - 30 cm Stammdurchmesser fällen und die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelstöcke roden.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Bäume mit d = 11 bis 30 cm fällen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFIHAAA" RNoPart="20">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>579</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083018422000037">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.4.03.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bäume von 31 - 50 cm Stammdurchmesser fällen und die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelstöcke roden.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Bäume mit d = 31 bis 50 cm fällen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFIIAAA" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Befestigung der Fahrbahnen, Parkstreifen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>594</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFIIPPI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Asphalt von Fahrbahnen aufnehmen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>594</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFILCNA">
            <Description ID="R20251006083041746000041">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.5.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="margin-left:14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Es handelt sich um Asphalt und / oder Gussasphaltschichten!</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Annahmekosten / Erlöse / Rückvergütungen werden gesondert abgerechnet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die evtl. darunter liegenden Teerbeläge dürfen nicht beschädigt werden.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Die Abrechnung erfolgt entsprechend der gemessenen Schichtstärke.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Der anfallende Asphaltaufbruch ist aufzuladen, abzufahren und einer Wiederver- wertung zuzuführen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Der Nachweis erfolgt mittels der vorgelegten Wiegekarten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFINBCA">
            <Description ID="R20251006083209556000043">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.5.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="margin-left:14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Es handelt sich um Asphalt und / oder Gussasphaltschichten!</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Annahmekosten / Erlöse / Rückvergütungen werden gesondert abgerechnet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die evtl. darunter liegenden Teerbeläge dürfen nicht beschädigt werden.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Die Abrechnung erfolgt entsprechend der gemessenen Schichtstärke.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Der anfallende Asphaltaufbruch ist aufzuladen, abzufahren und einer Wiederver- wertung zuzuführen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Der Nachweis erfolgt mittels der vorgelegten Wiegekarten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFJEAAA" RNoPart="10">
            <Qty>750.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <Description ID="R20251006093325794000183">
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahnbefestigung aus Asphalt und HKS bis 10 cm aufnehmen. Die Fahrbahnbefestigung besteht aus Asphalttragdeckschicht und in Teilbereichen aus HKS 0/45. Das separate Aufnehmen und Abfahren ist einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Fahrbahnbefestigung aus Asphalt und HKS bis 10 cm aufnehmen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFIOAAA" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Fräsen von Asphaltschichten in Fahrbahne</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>594</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGIABBI">
            <Description ID="R20251006083236890000046">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.5.03.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätze:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Zur besseren Wiederverwertung des anfallenden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltfräsgutes sind die Asphalt- oder</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gußasphaltschichten schichtweise zu fräsen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Das dabei gewonnene Asphaltfräsgut der jeweiligen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schicht muß zur Verwertung sortenrein sein.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die Anzahl und die Dicken der einzelnen Schichten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind der Baubeschreibung unter Pkt. 8.01. und dem den</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausschreibungsunterlagen beigefügten Gutachten zu</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entnehmen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Die Fräsfläche ist besenrein zu säubern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Das anfallende Fräs- und Kehrgut ist aufzuladen,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abzufahren und einer Wiederverwertung zuzuführen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Die Annahmekosten / Erlöse / Rückvergütungen werden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert abgerechnet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Die Behinderungen beim Fräsen werden gesondert</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet. Jedoch nicht je Frässchicht, sondern jeweils</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nur einmal für den gesamten Asphaltoberbau.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFIPAAA" RNoPart="5">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083236785000045">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.5.03.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahnanschluß aus Asphalt oder Gußasphalt mit einer</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtdicke bis 4 cm tief ausfräsen einschließlich</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung einer geraden Abschlußkante.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Fahrbahnanschluss fräsen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGIBBAI" RNoPart="15">
            <Qty>3000.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083245695000047">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.5.03.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltschichten mit einer Gesamtdicke bis 4 cm in</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einer Schicht profilgemäß fräsen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Asphalt bis 4 cm fräsen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGICBIA" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Befestigung der Geh- und Radwege</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>594</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGIDDBI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>vorh. Oberbau der Gehwege aufnehmen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>594</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGIFGNI">
            <Description ID="R20251006083310670000051">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.6.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub der Gehwege, Plätze und Radwege etc. herstellen.</span>
                </p>
                <p style="margin-left:28pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="margin-left:28pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="margin-left:28pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise zu den Aushubpositionen:</span>
                 <br/>
                </p>
                <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Oberbauschichten aus Asphalt, Beton oder Betonwerksteinen aller Art  einschließlich der Randanlagen und deren Fundamente, in unterschiedlichen Dicken profilgemäß lösen, laden und abfahren.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Annahmekosten werden gesondert vergütet.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Transportkosten sind in der jeweiligen Aufnahmeposition einzurechnen.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die gesonderte Aufnahme brauchbarer Materialien wie Bordsteine, Pflaster, etc. wird nach den entsprechenden Aufnahmepositionen vergütet und von der Gesamtmasse abgezogen.</span>
                 </li>
                </ol>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGIEFNI" RNoPart="10">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083310565000050">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.6.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandener Oberbau der Gehwege, Plätze und Radwege etc.  aus Asphalt, Beton und Betonwersteinen aller Art, sowie Bordsteine und Bordrinnen einschließlich der Fundamente, in unterschiedlichen Dicken profilgemäß lösen, laden und abfahren. Die aufgenommenen Materialien sind zu einer Verwertungsstelle abzufahren. Die Annahmekosten werden gesondert vergütet. Auf die erforderliche sorgfältige Trennung zu den Anschüttungen / Böden wird hingewiesen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Gehwegbefestigung aufnehmen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGIHAAA" RNoPart="7">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Randanlagen und Schlitze</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>594</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGIHPPI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Borde aufnehmen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>594</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGIIPPI" RNoPart="5">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083351140000054">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.7.02.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine der Größen A2-A5 gemäß der DIN 482</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Naturbordstein) und Bordsteine der Formen H,R und F</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß der DIN 483 (Betonbordsteine) mit Betonfundament</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufnehmen, aufladen und entsorgen. Die Annahmekosten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden gesondert vergütet.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Borde A2 bis A 5, H,R,F aufnehmen und entsorgen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGIKAAA" RNoPart="8">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Straßenausstattung beseitigen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>594</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGIKPPI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Pfosten etc. ausbauen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>594</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGILPPI" RNoPart="5">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083440804000057">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.8.02.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfosten aller Art (Modell Kleppingstraße, Amalienstraße</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, Feuerwehrpfosten etc.) einschließlich des</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonfundamentes vorsichtig ausbauen und im</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenbereich lagern. Das anfallende Material</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufladen und entsorgen. Die Annahmekosten sind</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Pfosten aller Art ausbauen und lagern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGINDII" RNoPart="15">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083455985000058">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.8.02.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrbügel einschließlich der Betonfundamente</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorsichtig ausbauen und seitlich im Baustellenbereich</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">lagern. Das anfallende Material aufladen und entsorgen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Annahmekosten sind einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Absperrbügel ausbauen und lagern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGIOENI" RNoPart="30">
            <Qty>9.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083457620000059">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.8.02.30</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Baubereich lagernde Pfosten mit oder ohne</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsschider , Bodenhülsen und Absperrbügel aufladen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und entsorgen. Die Annahmekosten (Schrotterlös) sind</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Seitlich lagernde Pfosten etc. entsorgen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGIPGCA" RNoPart="5">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Kabelabzweigkästen (AZK) aufnehmen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>594</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGHAGPA" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083722294000061">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.8.05.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abzweigkasten aus Stahlbeton abbrechen, aufladen und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entsorgen.</span>
                </p>
                <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
                 <ComplCaption>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Innenbreite: b = ca</span>
                 </ComplCaption>
                 <ComplBody>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40  &#x27;</span>
                 </ComplBody>
                 <ComplTail>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
                 </ComplTail>
                </TextComplement>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
                </p>
                <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Owner">
                 <ComplCaption>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Innenlänge: l = ca</span>
                 </ComplCaption>
                 <ComplBody>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;60 &#x27;</span>
                 </ComplBody>
                 <ComplTail>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
                 </ComplTail>
                </TextComplement>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
                </p>
                <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Owner">
                 <ComplCaption>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Innentiefe: t = ca.</span>
                 </ComplCaption>
                 <ComplBody>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;60 &#x27;</span>
                 </ComplBody>
                 <ComplTail>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
                 </ComplTail>
                </TextComplement>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung : Umbauter Raum</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Annahmekosten sind einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>AZK aus Beton abbrechen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGHCAAA" RNoPart="15">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083724949000062">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.8.05.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelabzweigkästen mit in Betrieb und unter Druck</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">befindlicher Leitungen und Kabel aller Art vorsichtig</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abbrechen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den Abbruchpositionen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung : Umbauter Raum</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Zulage für AZK mit Leitungen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGHDAAA" RNoPart="6">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>AZK-Aufsätze entsorgen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>594</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGHEAAA" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083806456000064">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.8.06.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufsatz von Abzweigkasten aus Beton-Guss (BEGU)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abbrechen, aufladen und entsorgen.</span>
                </p>
                <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
                 <ComplCaption>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussenbreite: b = ca.</span>
                 </ComplCaption>
                 <ComplBody>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;80 &#x27;</span>
                 </ComplBody>
                 <ComplTail>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
                 </ComplTail>
                </TextComplement>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Owner">
                 <ComplCaption>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussenlänge: l = ca</span>
                 </ComplCaption>
                 <ComplBody>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;60 &#x27;</span>
                 </ComplBody>
                 <ComplTail>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
                 </ComplTail>
                </TextComplement>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Annahmekosten sind einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Aufsätze für AZK aus Beton aufnehmen und entsorgen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGHFAAA" RNoPart="9">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Entwässerungseinrichtungen aufnehmen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>594</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGHFPPI" RNoPart="4">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Straßenabläufe abbrechen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>594</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGHGPPI">
            <Description ID="R20251006083808962000067">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.9.04.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die einzurechnenden Leistungen umfassen:</span>
                </p>
                <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">den erforderlichen Bodenaushub sowie die Bodenabfuhr, </span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die Verfüllung / Verdichtung des Arbeitsraumes mit frostunempfindlichem Material,</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">den Verbau der Grabenwände.</span>
                 </li>
                </ol>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche  Annahmekosten sind einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGHIAAA" RNoPart="30">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>594</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083822239000068">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/320.9.04.30</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenabläufe aller Art und Tiefen einschließlich der Aufsätze sowie der defekten Rohrleitung abbrechen, aufladen und auf Kosten des AN entsorgen. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohrleitung ist bis zum ersten intakten Leitungsrohr</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">freizulegen und für einen Neuanschluss vorzubereiten.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für den Neuanschluss ist ein Schnitt an dem intakten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsrohr, die Lieferung / Befestigung einer Manschetten- dichtung und eine Abwasserhaltung einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Straßenabläufe komplett abbrechen für Neuanschluß</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGJAAAA" RNoPart="325">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Begrünung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>570</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEGJCDAI">
       <Description ID="R20251006083839581000071">
        <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18320</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Landschaftsbauarbeiten</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - ATV, Klassifikation von Bodenarten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18915</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18917 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18918</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische   Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18920</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4124</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN ISO 14688-1</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,  Beschreibung und Klassifizierung von Boden,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 295 - S</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eurocode 7 (EC7)</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Bemessung,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">FLL</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau;   Empfehlungen für Baumpflanzungen  (Erdsubstrat etc.)</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">R SBB - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV EW - StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau  </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV A - StB </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL BuB E-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV La-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden und Anschüttungen:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Definition Boden / Anschüttungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu Böden / Anschüttungen zählen:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in allen Verkehrsflächen unterhalb der Befestigung aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2 Alle anthropogenen Anschüttungen und gewachsene / umgelagerte Böden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach EBV.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff &#x22;Boden / Anschüttungen&#x22; für die vorgennanten Materialien verwendet.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Separierte Aufnahme von Böden / Anschüttungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Böden / Anschüttungen sind, soweit nicht anders vorgegeben nach den Homogenbereichen des Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Homogenbereiche</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten zu entnehmen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vom AG ermittelte Mächtigkeit der Oberbau- / Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefügten Gutachten zur Bestandserfassung.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Profilgemäßer Aushub</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub hat profilgemäß entsprechend den Vorschriften und der städtischen Vorgaben zu erfolgen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Abrechnung</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmaß im Abtrag. Die entstehende Oberfläche nach Abtrag ist zu kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der Aushubarbeiten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Annahmestelle</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Abfuhr von Böden und Anschüttungen, die vom AN übernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage vor Abfuhr schriftlich zu benennen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8.Mehraufwand für das Lösen im Bereich von Hindernissen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Lösen und Aufnehmen der Aushubmassen entlang angrenzender Gebäude, auch unter Vordächern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie z.B. Abzweigkästen, Randbefestigungen, Winkelstützen, Schächte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Ausschachten im Bereich von unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc. wird gesondert vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">9. Mehrkosten für die separate und abschnittsweise Aufnahme</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrkosten für das separate und abschnittsweise Lösen, Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden Rechnungen beizufügen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für die fachgerechte Verfahrenweise gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung, Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen Zwischenlagerplatz zur Verfügung.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGJBBFA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Oberboden</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>571</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGJDKCA" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Oberboden aufnehmen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>571</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGJGBOA">
            <Description ID="R20251006083844232000074">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.1.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden, frei von Wurzelunkräutern wie z.B. Quecken und frei von Steinen aufnehmen und lagern oder laden.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gruppe: organogene Böden: OU/OH (Mutterboden, Humus).</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich der Grasnarbe</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Mieten, oder mittels REB &#x22;Massenermittlung nach Begrenzungslinien&#x22;, durch Nivellement des Urgeländes und der Oberfläche nach Abtrag des Oberbodens.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGJEKKI" RNoPart="20">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>571</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083839611000073">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.1.01.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden, getrennt nach den vorgegebenen Homogenbereichen profilgemäß lösen und laden. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN über. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche ergeben sich aus dem beigefügten Bestandsgutachten.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>O-Boden aufnehmen und laden</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGJHAAA" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Oberboden liefern</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>571</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGJJADI">
            <Description ID="R20251006083857260000077">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.1.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden, frei von Wurzelunkräutern wie z.B. Quecken und frei von Steinen liefern und geschützt lagern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gruppe: organogene Böden: OU/OH (Oberboden).</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der angelieferte Oberboden ist von dem zuständigen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">städtischen Gärtnermeister vor Einbau auf seine Eigung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu kontrollieren.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erst nach schriftlicher Freigabe durch den AG darf der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden angedeckt werden.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden der nicht innerhalb des Anlieferungstages</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angedeckt wird, ist in Mieten zwischen zu lagern.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGJIAAA" RNoPart="10">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>571</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083857155000076">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.1.02.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden, liefern und lagern. Nachweis durch Wiegekarten.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>O-Boden vom AN liefern und lagern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGJKAAA" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Oberboden andecken</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>571</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGJMCOI">
            <Description ID="R20251006083918352000080">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.1.03.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden, frei von Wurzelunkräutern wie z.B. Quecken und frei von Steinen andecken.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gruppe: organogene Böden: OU/OH (Oberboden).</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Oberboden lagert im Baustellenbereich.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Oberboden aufladen, innerhalb der Baustelle</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verfahren und andecken.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Andecken erfolgt in kleinen Teilmengen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Der Oberboden ist profilgerecht und eben mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeigneten Mitteln einzuplanieren.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGJLAAA" RNoPart="30">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>571</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083911977000079">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.1.03.30</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden hinter Randbefestigungen andecken.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Angleichen des Geländes.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Andecken erfolgt in unterschiedlichen Dicken und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breiten.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>O-Boden zum Angleichen andecken</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGJNAIA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Pflanzgrube, Pflanzstreifen und Grünflächen etc.</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>573</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGJOBNI" RNoPart="4">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Bodenersatz</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>573</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGKAFFI">
            <Description ID="R20251006083930452000084">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.2.04.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">FLL    -    Empfehlung für Baumpflanzungen, Empfehlungen für Baumpflanzungen  (Erdsubstrat etc.)</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Volumen je Baum:  min 12 m³ gemäß FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen  (Erdsubstrat etc.)</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material:  Überbaubares Pflanzsubstrat gemäß FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen  (Erdsubstrat etc.)</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau des Pflanzsubstrates:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.  Einbau erfolgt in kleinen Teilmengen und in unterschiedlichen Längen, Breiten und Dicken. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.  Der Einbau und die Verdichtung erfolgen lagenweise.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.  Der Einbau von steinfreien Boden und Oberboden entfällt.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Ausschreibung eines Vliesstoffes zum Schutz des Pflanzsubstrates gilt zusätzlich:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.  Der Einbau des Substrates erfolgt in mehreren Arbeitsschritten mit zeitlicher Unterbrechung:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsschritte:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.   Aushub des Pflanzstreifens unterhalb des Oberbaus von Gehwegen und Parkstreifen.  Aushub von Planum oder Unterkante Stabilisierung bis Pflanzgrubensohle (Baumscheibensohle).</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.   Einbau des Pflanzsubstrates bis Planum.   </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.   Schutz des eingebauten Erdsubstrates durch Einbau eines Vlieses auf dem Pflanzsubstrat.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4.   Nach Herstellung des Oberbaus und  der Randanlagen,  sind evtl. die ungebundenen Oberbauschichten innerhalb der Baumscheibe / Pflanzstreifens aufzunehmen und zu entsorgen. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet, da sie durch den AN zu verantworten ist.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5.  Das Vlies ist einzureißen, aufzunehmen und zu entfernen.   </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6.  Einbau des Erdsubstrates bis Oberkante Pflanzstreifen (OK Randanlage).</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGJPCFI" RNoPart="10">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>573</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006083930347000083">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/325.2.04.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzsubstrat  liefern, einbauen und verdichten.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort:  Pflanzgruben (Pflanzstreifen und Baumscheiben);</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzgrubenbauweise  2   -   überbaubares Pflanzsubstrat;</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material:  Pflanzsubstrat  gemäß FLL;</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Körnung:  0/32 mm</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsgrad des überbauten Bereichs DPr:     95%;</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Planum des überbauten Bereichs : EV2:  &#x3e;= 45 MN/m²;</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau bis Oberkante  Pflanzstreifen (OK Randanlage) ;</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Pflanzsubstrat  ( überbaubar )</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGLAAAA" RNoPart="330">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Erdarbeiten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>511</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEGMAFGI">
       <Description ID="R20251009080841090000012">
        <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/330.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18320</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Landschaftsbauarbeiten</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - ATV, Klassifikation von Bodenarten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18915</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18917 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18918</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische   Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18920</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4124</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN ISO 14688-1</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,  Beschreibung und Klassifizierung von Boden,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 295 - S</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eurocode 7 (EC7)</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Bemessung,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">FLL</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau;   Empfehlungen für Baumpflanzungen  (Erdsubstrat etc.)</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">R SBB - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV EW - StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau  </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV A - StB </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL BuB E-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV La-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden und Anschüttungen:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Definition Boden / Anschüttungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu Böden / Anschüttungen zählen:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in allen Verkehrsflächen unterhalb der Befestigung aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2 Alle anthropogenen Anschüttungen und gewachsene / umgelagerte Böden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach EBV.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff &#x22;Boden / Anschüttungen&#x22; für die vorgennanten Materialien verwendet.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Separierte Aufnahme von Böden / Anschüttungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Böden / Anschüttungen sind, soweit nicht anders vorgegeben nach den Homogenbereichen des Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Homogenbereiche</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten (außgenommen Kleinmengen) zu entnehmen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vom AG ermittelte Mächtigkeit der Oberbau- / Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefügten Gutachten zur Bestandserfassung (außgenommen Kleinmengen).</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Profilgemäßer Aushub</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub hat profilgemäß entsprechend den Vorschriften und der städtischen Vorgaben zu erfolgen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Abrechnung</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmaß im Abtrag. Die entstehende Oberfläche nach Abtrag ist zu kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der Aushubarbeiten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Annahmestelle</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Abfuhr von Böden und Anschüttungen, die vom AN übernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage vor Abfuhr schriftlich zu benennen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8.Mehraufwand für das Lösen im Bereich von Hindernissen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Lösen und Aufnehmen der Aushubmassen entlang angrenzender Gebäude, auch unter Vordächern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie z.B. Abzweigkästen, Randbefestigungen, Winkelstützen, Schächte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Ausschachten im Bereich von unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc. wird gesondert vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">9. Mehrkosten für die separate und abschnittsweise Aufnahme</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrkosten für das separate und abschnittsweise Lösen, Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden Rechnungen beizufügen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">11. Fachgerechte Verfahrensweise gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für die fachgerechte Verfahrenweise gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung, Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen Zwischenlagerplatz zur Verfügung.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGLBBFA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Böden / Anschüttungen aufnehmen - Bodenübernahme AN</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>511</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGLCBGI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Böden / Anschüttungen außerhalb von Gräben aufnehmen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGLDALI">
            <Description ID="R20251009080840985000004">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/330.1.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub von Böden und Anschüttungen außerhalb von Gräben.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise:</span>
                </p>
                <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Transport- und Annahmekosten werden nicht gesondert vergütet.</span>
                  <br/>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Böden / Anschüttungen gehen ins Eigentum des AN über.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die unter 330.1.1. aufgeführten Zulagen gelten für alle Aufnahmeposition von Böden und Anschüttungen außerhalb von Gräben.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Zulage &#x22;kontaminierte Böden / Anschüttungen&#x22; gilt für Aushubmaterial &#x3e; BM-F3 (nicht verwertbare Böden / Anschüttungen)</span>
                 </li>
                </ol>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGLDOOI" RNoPart="10">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QtySplit>
             <Qty>200.000</Qty>
             <CtlgAssign>
              <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
              <CtlgCode>511</CtlgCode>
             </CtlgAssign>
            </QtySplit>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>511</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251009080841045000005">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/330.1.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden / Anschüttungen, getrennt nach den vorgegebenen Homogenbereichen profilgemäß lösen und laden. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN über. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche ergeben sich aus dem beigefügten Bestandsgutachten.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorhandene Böden / Anschüttungen aufnehmen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGOAAAA" RNoPart="340">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Entwässerung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>547</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEGOCBNI">
       <Description ID="R20251006084024333000087">
        <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18320</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Landschaftsbauarbeiten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> DIN 18328 - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbruch- und Rückbauarbeiten von Verkehrsflächen,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - ATV, Klassifikation von Bodenarten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18915</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18917 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18918</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische   Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18920</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4124</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4052</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Betonteile und Eimer für Straßenabläufe</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN ISO 14688-1</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,  Beschreibung und Klassifizierung von Boden,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 295 - S</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eurocode 7 (EC7)</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Bemessung,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">FLL</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau;   Empfehlungen für Baumpflanzungen  (Erdsubstrat etc.)</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">R SBB - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV EW - StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau  </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV A - StB </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL BuB E-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV La-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden und Anschüttungen:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Definition Boden / Anschüttungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu Böden / Anschüttungen zählen:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in allen Verkehrsflächen unterhalb der Befestigung aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2 Alle anthropogenen Anschüttungen und gewachsene / umgelagerte Böden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach EBV.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff &#x22;Boden / Anschüttungen&#x22; für die vorgennanten Materialien verwendet.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Separierte Aufnahme von Böden / Anschüttungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Böden / Anschüttungen sind, soweit nicht anders vorgegeben nach den Homogenbereichen des Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Homogenbereiche</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten zu entnehmen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vom AG ermittelte Mächtigkeit der Oberbau- / Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefügten Gutachten zur Bestandserfassung.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Profilgemäßer Aushub</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub hat profilgemäß entsprechend den Vorschriften und der städtischen Vorgaben zu erfolgen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Abrechnung</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmaß im Abtrag. Die entstehende Oberfläche nach Abtrag ist zu kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der Aushubarbeiten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Annahmestelle</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Abfuhr von Böden und Anschüttungen, die vom AN übernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage vor Abfuhr schriftlich zu benennen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8.Mehraufwand für das Lösen im Bereich von Hindernissen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Lösen und Aufnehmen der Aushubmassen entlang angrenzender Gebäude, auch unter Vordächern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie z.B. Abzweigkästen, Randbefestigungen, Winkelstützen, Schächte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Ausschachten im Bereich von unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc. wird gesondert vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">9. Mehrkosten für die separate und abschnittsweise Aufnahme</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrkosten für das separate und abschnittsweise Lösen, Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden Rechnungen beizufügen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für die fachgerechte Verfahrenweise gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung, Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen Zwischenlagerplatz zur Verfügung.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGOBBFA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Anschlussleitungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>547</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGODJEA" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Rohrverlegung</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>547</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGOFKKI">
            <Description ID="R20251006084024528000090">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.1.03.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anschlussleitungen sind aus Steinzeugrohren (Stgz) oder aus Polypropylen (PP) herzustellen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
                </p>
                <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung der Rohre erfolgt nach Länge.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung umfasst das Liefern und die Verlegung</span>
                  <br/>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Rohre , Form - und Paßstücke und den Schnitt der</span>
                  <br/>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Paßstücke.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohre werden in wahrer Länge nach Meter</span>
                  <br/>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abgerechnet.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Formstücke ( Bögen, Reduzierstücke, Übergangsstücke etc.) werden über Zulagepositionen abgerechnet.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe auch Richtlinie Blatt 25 a.</span>
                 </li>
                </ol>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrleitungszone:</span>
                </p>
                <ol style="margin-left:28pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohre sind auf ein 10 cm dickes Bett zu verlegen</span>
                  <br/>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und die Gräben sind bis 30 cm über OK Rohr zu verfüllen</span>
                  <br/>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und zu verdichten.</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Material wird gesondert vergütet.</span>
                 </li>
                </ol>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise für Steinzeugrohre</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steinzeugrohre sind beidseitig glasiert.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Muffen:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> * Steckmuffe L bei Normallastrohren,</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> * Steckmuffe K bei Hochlastrohren. </span>
                 <br/>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise für Polypropylenrohre</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochlastvollwandrohre aus Polypropylen nach DIN EN 1852, mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Ringfestigkeit nach statischen Erfordernissen, mindestens </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10 kN/m² nach DIN ISO 9969 (SN 10), ohne Zusatz von Füllstoffen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGOEJMI" RNoPart="10">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>547</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006084024378000089">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.1.03.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steinzeugrohre DN 150 mit Tragfähigkeitsklasse 34</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und verlegen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Stzg DN 150</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGOHAFI" RNoPart="21">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>547</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006084039423000091">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.1.03.21</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bogen DN 150, 15°, 30°, 45° mit Tragfähigkeitsklasse 240 liefern und verlegen, als Zulage zur Rohrverlegung.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Zulage Stzg-Bögen DN 150, 15°, 30°, 45°</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGOIBLI" RNoPart="4">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Grabenverfüllung</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>547</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGOJBOA" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>547</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006084043833000093">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.1.04.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand liefern und einbauen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort: Rohrleitungszone von 10 cm unter Rohr</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Bettung) bis 30 cm über Rohrscheitel</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: natürliche Gesteinskörnung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korngruppe: 0/4 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach verfüllten Raum.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Volumen der Rohre bis zu einem Außendurchmesser von</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">35 cm wird nicht abgezogen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweis durch Anlieferungsanzeigen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Rheinsand</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGOKFHI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Straßenabläufe -Sinkkästen (SK)-</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>547</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEGOMJBI">
         <Description ID="R20251006084102058000096">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.2.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub für Straßenabläufe:</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Grabenaushub lösen und laden. Abtransport siehe Pos.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">340. .</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Boden, Fels , ungebundener Oberbau etc. getrennt</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">laden .</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Einschließlich Fels, Beton-, Stahlbeton- und</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mauerwerksabbruchreste bis 0,1 m³ (entspricht einem</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kugeldurchmesser von 60 cm), die nicht vom Grabenaushub</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu trennen sind.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Mehrkosten für das separate und abschnittsweise</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnehmen, Zerkleinern und das Laden der</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht gesondert</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung :</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Der Aushub ist in die Positionen einzurechnen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Der Verbau ist die Aushubpositionen einzurechen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Für die Abrechnung der Straßenabläufe einschließlich</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Anschlußleitungen sind die städtischen</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsformulare zu verwenden.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Zusätzlich sind Straßenablaufprotokolle nach Angabe</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">des AG zu erstellen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Die Straßenabläufe werden nach Stück abgerechnet.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Der Arbeitsraum der Straßenabläufe ist mit Beton C 20/25 zu verfüllen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Bei Mehr- oder Minderhöhen der geplanten Bauhöhe</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von über 20 cm ist die Menge [1 Stck] im Verhältnis der</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tatsächlichen Innenhöhe zur geplanten Innenhöhe (siehe</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsbeschreibung) umzurechnen. Mehr- und</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Minderhöhen sind vom Auftraggeber anzuordnen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse:</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsleitungen jeglicher Art und Größe werden</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht gesondert vergütet.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGOLFMI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>SK-Fundament</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>547</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGONJDA" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>547</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006084102073000097">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.2.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonfundament für den Straßenablauf herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Beton C 20/25</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße: 100/100/15 cm</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>SK-Fundament</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGOPAAA" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Straßenabläufe (SK) mit Anschluss DN 150</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>547</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGPAPPI">
            <Description ID="R20251006084111614000100">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.2.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Straßenabläufe aus Betonfertigteilen gemäß DIN 4052</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit einem Innendurchmesser von 45 cm und einem Anschluß</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 150 liefern und einbauen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Bodenteil 1a und Muffenteil 3a mit Beton- oder Steckmuffe für Steinzeugrohr DN 150 oder für Polypropylen-Rohr DN/OD 160.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die einzelnen Betonfertigteile sind in einem früh hochfesten, absolut schrumpffreien und extrem fließfähigen Schnellmotagemörtel zu versetzen.</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Definition:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Innenhöhe des Straßenablaufes: Die lichte Höhe wird</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von Sohle des Straßenablaufes bis OK Aufsatz gemessen;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">OK Aufsatz entspricht der fertigen Straßenoberfläche.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Berücksichtigte Höhe des Längsrekord-Aufsatzes: 15 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Berücksichtigte Höhe des quadratischen Aufsatzes</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">500/500: 12 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Bauhöhe des Straßenablaufes: von Oberkante Fundament</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis OK Ausgleichsring.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Höhe der Aufsätze können je nach Hersteller</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">variieren.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGPAAAA" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>547</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006084111479000099">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.2.02.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenabläufe herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Längsrekord;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trockenschlamm;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3-teilig;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonteile: 1a, Zwischenteil 6 b, Schaftkonus 11 und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Auflagerring 10b;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geplante Innenhöhe: ca. 102 cm;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geplante Bauhöhe: ca. 91 cm</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>SK, Trockenschlamm, Längsrekord, 3-teilig</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGPCAAA" RNoPart="4">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>SK-Aufsätze</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>547</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEGPECBI">
            <Description ID="R20251006084122129000103">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.2.04.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Vorschriften:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 124</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 1229</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 19 583-AD</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller der Straßenablaufaufsätze:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fa. MEIER Guss</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und Verfugen mit einem früh hochfesten, absolut schrumpffreien und extrem fließfähigen Schnellmotagemörtel. </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nebenangebote:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgrund der geforderten Eigenschaften der Aufsätze für</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenabläufe ist eine allgemeine Beschreibung der Leistung nicht möglich. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Straßenablauf-Aufsätze des oben genannten Herstellers erfüllt die seitens der Stadt Dortmund aufgestellten Anforderungen an Wasseraufnahmefähigkeit, Qualität, Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Produkte anderer Hersteller können als Nebenangebote</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angeboten werden. Die für die Bemusterung alternativer</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenablauf-Aufsätze erforderlichen Muster sind der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadt Dortmund auf Anforderung zum Zeitpunkt der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wertung der Nebenangebote seitens des Bieters kostenlos</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zur Verfügung zu stellen. Die Mindestanforderungen sind</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">den &#x22;Geforderten Eigenschaften&#x22; zu entnehmen:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geforderte Eigenschaften:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Einlaufquerschnitt: Der im Leistungstext genannte</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einlaufquerschnitt ist einzuhalten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Befestigung (wenn gefordert) : Der Rost muß mittels</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bruchsicherem Gelenk am Rahmen befestigt sein und muß</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;nicht verschließbar&#x22; sein.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Gelenk (wenn gefordert) : Zur Verhinderung von</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beschädigungen beim Auf- oder Zuschlagen müssen die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufsätze gelenkig befestigt sein, und um 180 °</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufzuklappen sein.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Einlage: Die Rahmen müssen eine Auflage/Einlage aus</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoff o.ä. aufweisen, damit diese unter Verkehr</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht klappern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Material von Rahmen und Rost: Gußeisen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Das Stichmaß beim Rinnenaufsatz (Muldenform) soll</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zwischen 2 cm und 4 cm betragen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGPDAAA" RNoPart="5">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>547</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006084122009000102">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.2.04.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenablauf-Aufsatz liefern und einbauen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Form: Längsaufsatz in Pultform</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: Kennmaß 305 / 545 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse: D 400</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: Meier-Guss</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art.-Nr.: B023845</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rostschlitz: 34,5 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm²</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht: ca. 72 kg</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Rost und Rahmen aus Gußeisen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit bruchsicherem Doppel-Sicherheitsgelenk,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eimerauflage und mit MEIPREN®-Einlagen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Längsrekord, D 400, Pult, Schlitz 34,5 mm</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGPFFAA" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Gräben / Mulden</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>547</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEGPHFOI">
         <Description ID="R20251006084137912000106">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.4.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung von Gräben und Mulden.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise:</span>
             </p>
             <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden / Anschüttungen in Gräben und Mulden, getrennt  nach den vorgegebenen Homogenbereichen profilgemäß lösen und laden.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Transport- und Annahmekosten des  Aushubs werden nicht gesondert vergütet. Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN über. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche ergeben sich aus dem beigefügten Bestandsgutachten.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrkosten für das separate und abschnittsweise</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnehmen, Zerkleinern und das getrennte, seitliche</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagern der unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert vergütet.</span>
              </li>
             </ol>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEGPGFMI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Graben</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>547</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEGPIEHA" RNoPart="10">
            <Qty>230.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>547</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006084137927000107">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/340.4.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden / Anschüttungen in Gräben und Mulden profilgemäß lösen und laden. Der Aushub geht ins Eigentum des AN über.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreite oben = 1,5 m ;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreite untern = 0,50 m ;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe =1,0 m ;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böschungswinkel von 2:1.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Gräben herstellen, b = 1,5 m</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHAAAAA" RNoPart="345">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Schichten ohne Bindemittel (SoB)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>532</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHABBFA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Schottertragschicht (STS)</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>532</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEHAFGAA">
         <Description ID="R20251006085205093000113">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/345.2.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht (STS) aus natürlichen</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesteinskörnungen aus gebrochenem Festgestein.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Minderdicken der STS unter den Randbefestigungen oder</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">infolge Einhaltung des Flächengewichtes der bituminösen</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichten sind zu berücksichtigen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Tonneneinbau ist über einen Soll-Ist-Vergleich vom</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftragnehmer nachzuweisen.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHACBNI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Schottertragschicht für Gehweg</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEHAEDJI">
            <Description ID="R20251006085154880000112">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/345.2.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht von Geh- und Radwegen und Rad-</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">/Wanderwege.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Geh- und Radwege verlaufen direkt neben der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahn oder dem Parkstreifen , hinter einem</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grünstreifen oder separat in einer Grünfläche.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHADCFI" RNoPart="10">
            <Qty>250.000</Qty>
            <QU>to</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085154745000111">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/345.2.02.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht im Gehweg etc. herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke: 18 - 22 cm ; siehe Regelquerschnitt oder</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch: STS 0/32 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoff: natürliche Gesteinskörnung</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>STS 0/32 , Dicke: 18 - 22 cm</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHAMAAA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Weitere Tragschichten ohne Bindemittel (SoB)</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>532</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHAMPPI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Kleinmengen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHAOCHI" RNoPart="20">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>to</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251111091754524000003">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/345.3.01.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragschicht ohne Bindemittel (ToB) z.B. zum</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profilausgleich herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch: STS 0/45 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoff: natürliche Gesteinskörnung</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>STS 0/45</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHAGDGI" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sonstige Arbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>532</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHAHDNI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Profilierung von Oberbauschichten</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEHAJFDI">
            <Description ID="R20251006085224620000117">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/345.5.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Nachfolgende Leistung ist nur zu vergüten,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wenn der Auftragnehmer die zu regulierende Schicht</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht zu verantworten hat.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Fahrbahn zählen auch: Parkstreifen,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischverkehrsflächen, Plätze und Bankette</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Gehweg zählen auch: Radwege, Wanderwege und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rad-Gehwege</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Oberflächen vorhandener Schichten ohne Bindemittel</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Straßenoberbau profilieren.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schottermassen sind innerhalb der Baumaßnahme</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auszugleichen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Evtl. erforderliche Zwischenlager sind einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlende Baustoffgemische:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lieferung und der Einbau fehlender Baustoffgemische</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wird gesondert vergütet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssige Baustoffgemische:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aufnehmen, Laden und Entsorgen der überschüssigen,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ungebundenen Oberbauschichten und die dabei enstehenden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Annahmekosten werden zusätzlich gesondert im</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsbuch &#x22;Erschließungsarbeiten und Annahmekosten&#x22;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHAIEFI" RNoPart="10">
            <Qty>750.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085224500000116">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/345.5.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene ungebundene Oberbauschicht in Fahrbahnen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">etc. profilieren und verdichten.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Oberbauschichten in Fahrbahnen profilieren</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHBAAAA" RNoPart="355">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Asphaltoberbau</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>532</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEHBCBNI">
       <Description ID="R20251006085249936000120">
        <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18320</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Landschaftsbauarbeiten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> DIN 18328 - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbruch- und Rückbauarbeiten von Verkehrsflächen,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - ATV, Klassifikation von Bodenarten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18915</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18917 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18918</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische   Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18920</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4124</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN ISO 14688-1</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,  Beschreibung und Klassifizierung von Boden,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 295 - S</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eurocode 7 (EC7)</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Bemessung,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">FLL</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau;   Empfehlungen für Baumpflanzungen  (Erdsubstrat etc.)</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">R SBB - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV EW - StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau  </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV A - StB </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL BuB E-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV La-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- ATV DIN 18317</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technische</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertragsbedingungen für Bauleistungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- TL Gestein-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesteinskörnungen im Straßenbau</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- TL Asphalt-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalt im Straßenbau</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- TP Ashalt -StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Technische Prüfvorschriften für</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalt im Straßenbau</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- TL Bitumen-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">polymermodifizierte Bitumen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- ZTV Asphalt-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Zusätzlich Technische</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- ZTV - BEA - StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Zusätzliche Technische</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen -</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltbauweisen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Ru VA-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Richtlinien für die umweltverträgliche</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwertung von Ausbaustoffen im Straßenbau</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- M VAG </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Merkblatt für die Verwendung von</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltgranulat</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- TL G Asphalt-OB-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Technische Lieferbedingungen für</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalt im Straßenbau , Teil: Güteüberwachung , Teil:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung von Oberflächenbehandlungen</span>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV Fug-StB - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Technische</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertragsbedingungen für Fugen in Verkehrsflächen</span>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL Fug-StB - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe und Fugenfüllsysteme in verkehrsflächen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- ARS 11/2012</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 11/2012, Ergänzungen zur TL Bitumen-StB, </span>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL Asphalt-StB und ZTV Asphalt-StB</span>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Abzügen infolge von Baumängeln ist vertraglich</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vereinbart:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. HVA B-StB - Handbuch für die Vergabe und Ausführung</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Anhang der ZTV Asphalt-StB - Abzüge bei Baumängeln</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Pkt. 8 der Baubeschreibung - Ergänzende Forderungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zur TL Asphalt-StB und ZTV Asphalt -StB</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltgranulat:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verwendung von Asphaltgranulat ist erwünscht. Die</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zugrundeliegenden Belastungsklassen sind in den Vorbemerkungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufgeführt. Die sich daraus ergebenden Zugabemengen von</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltgranulat sind unter Pkt. 8 &#x22;Allgemeine Hinweise</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu den Asphaltpositionen&#x22; der Vorbemerkungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">festgelegt.</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigungsnachweis:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Der Eignungsnachweis des jeweiligen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltmischgutsorte ist 14 Kalendertage vor Einbau des</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entsprechenden Asphalts dem Auftraggeber kostenlos zur</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfügung zu stellen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Der Eignungsnachweis besteht aus:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.1. Erstprüfung des Asphaltmischgutes</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.2. Zusätzlichen Prüfungen infolge evtl. Vorgaben des</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AG (z.B. Helligkeit)</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.3. Eine Erklärung des AN, dass das verwendete</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltmischgut für die jeweilige Anwendung geeignet</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Erst nach Feststellung der Übereinstimmung der</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angaben der Erstprüfung mit den Vorschriften der TL</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalt-StB und der zusätzlichen Prüfungen aufgrund der</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorgaben des AG wird die Asphaltmischgutart durch den</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AG schriftlich zum Einbau freigegeben.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Kontrollprüfungen des Auftraggebers und bei</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schiedsuntersuchungen dient der freigegebene</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eignungsnachweis als Referenz.</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Alle Arbeiten müssen unter Aufrechterhaltung des</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrs (motorisierter Verkehr, Straßenbahn, Rad- und</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gehwegverkehr etc.) halbseitig und/oder abschnittsweise</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgenommen werden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Innerhalb der Asphaltschichten liegende Einbauten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Kappen, Schachtdeckel etc.) sind vor Anspritzen und</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau abzudecken.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die Erschwernisse beim Einbau infolge der Einbauten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind zu berücksichtigen und in die Einheitspreise</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Asphaltmischgut:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 Einbau nach Flächengewicht ( m²-Positionen ):</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung des Asphaltmischgutes erfolgt nach</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaugewicht (Flächengewicht kg/m²). Die angegebenen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichtdicken sind Anhaltswerte und für die Abrechnung</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ohne Belang. Eventuelle Dickenänderungen der</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltschichten infolge anderer Rohdichten /</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Raumwichten des eingebauten Mischgutes und damit auch</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">eventuelle Änderung der Schichtdicken der</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">darunterliegenden Schichten ohne Bindemittel (SoB) sind</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen. Das Mischgut ist grundsätzlich mit</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertiger einzubauen. Nur in Ausnahmen im Bereich von</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eckausrundungen, Einbauten etc. ist das Material von</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hand einzubauen. Der Mehraufwand des Handeinbaus ist</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2 Einbau nach Tonnen ( Tonnen-Positionen ):</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau von Asphaltmischgut in kleinen Mengen, in</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unterschiedlichen Dicken und Breiten, zum Angleichen,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profilausgleich etc. Die Abrechnung erfolgt nach</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegescheinen. Das Mischgut ist grundsätzlich von Hand</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzubauen. In großen zusammenhängenden Flächen ist das</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material mit dem Fertiger einzubauen. Der Mehraufwand</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für den Einbau mit Fertiger ist einzurechnen.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHBBBFA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Begleitende Arbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>532</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEHBENMI">
         <Description ID="R20251006085249981000122">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.1.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschmutzte und schadhafte Anschlüsse sind senkrecht</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abzusetzen, zu reinigen und mit einem Haftkleber</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anzustreichen.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHBDNEA" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Begleitende Arbeiten an der Fahrbahn</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEHBHBAI">
            <Description ID="R20251006085256611000124">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.1.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Reinigung und Vorbehandlung der Unterlage sowie das</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbringen der Asphaltschichten muß unter</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgenommen werden.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHBFKHA" RNoPart="15">
            <Qty>3000.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085249996000123">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.1.01.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ansprühen der vorhandenen Asphaltschicht in der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahn mit einer polymermodifiziertem Bitumenemulsion</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">C 60 BP4-S in einer Dosierung bis 400 g/m² .</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Haftkleber C 60 (polymermodifiziert)</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHBIAAA" RNoPart="20">
            <Qty>35.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085304214000125">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.1.01.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse mit anschmelzbarem Bitumenfugenband gemäß ZTV</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fug-StB in der Fahrbahn herstellen. Das bituminierte</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenband in einer Breite von 8 mm und in Höhe der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckschicht liefern und entsprechend der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellervorschriften einbauen. Vor dem Verlegen des</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenbandes ist die Fugenflanke mit einem geeigneten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Voranstrich zu versehen. Die Position nur für den</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluß an vorhandene Asphaltschichten und für seitens</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der städtischen Bauleitung angeordnete Längsnähte. </span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Anschlüsse aus Bitumenfugenband</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHBJAAA" RNoPart="25">
            <Qty>180.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085314578000126">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.1.01.25</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nahtausbildung in Asphaltdeckschichten gemäß ZTV</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aspahlt-StB 07.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Schicht: bis einschließlich 4 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf die &#x22;kalte&#x22; Nahtflanke wird eine kalt</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verarbeitbare, füllstoffhaltige, polymermodifizierte,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">plastische Bitumenmasse vollflächig und satt deckend</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-in der Regel 2 mm dick- maschinell aufgetragen. Die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">plastische Fugenmasse gemäß ZTV Fug-StB. Die Position</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist nur für den Anschluß an vorhandene Asphaltschichten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und seitens der städtischen Bauleitung angeordnete</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Längsnähte.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Nähte aus plastischem Fugenband für Decken</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHBKBNI" RNoPart="35">
            <Qty>3000.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085323502000127">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.1.01.35</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche von Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß ZTV Asphalt-StB 07 zur Erhöhung der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anfangsgriffigkeit abstumpfen. Hierzu</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Edelbrechsand/Splitt mit der Körnung 1/3 mm (PSV 51)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und einem Flächengewicht von 1,0 kg/m² gleichmäßig auf</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die noch heiße Deckschicht aufbringen und einwalzen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht gebundenes Material mit einer Kehrmaschine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufnehmen und entsorgen. Die Annahmekosten sind</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Abstumpfen der Asphaltdeckschichten</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHBLFCA" RNoPart="40">
            <Qty>360.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085344815000128">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.1.01.40</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Freien Rand jeder Asphaltschicht einzeln abdichten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Rand jeder Asphaltschicht ist einzeln abzudichten,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">incl. der Oberfläche jeder einzelnen Schicht bis min.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10 cm vom Rand!</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regelfall!</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort: Höherliegender Rand oder in</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwindungsbereichen beidseitig.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Heißbitumen, Straßenbaubitumen 30/45 oder</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">50/70</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Bitumenemulsionen sind nicht zulässig!)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Menge ...</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">... in waagerechten Flächen: 1,5 kg/m²; min. 10 cm auf</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Oberfläche vom Rand</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">... in geneigten Flächen: 4,0 kg/m²</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichtdicken: siehe Ausschreibungsunterlagen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung: Länge des abgedichteten freien Randes</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Freien Rand abdichten, schichtweise</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHBMGHI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sonstige Asphaltschichten herstellen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>532</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEHBOJJI">
         <Description ID="R20251006085346855000131">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.3.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nochmaliger Hinweis; es gelten unter anderem zusätzliche Anforderungen in Ergänzung zur ZTV-Asphalt und TL Asphalt:</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 11/2012</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. TP Asphalt-StB Teil 11: Haftverhalten Gestein/Bitumen: </span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich ist das Haftverhalten zwischen Gestein und Bitumen mit dem sog. Rolling-Bottle-Test nachzuweisen. </span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungen an dem Umhüllungsgrad: nach 24 h mindestens 60%. Der Nachweis ist vom AN zu veranlassen und 14 Tage vor Einbau dem AG vorzulegen. </span>
             </p>
             <p style="margin-right:9pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Bestimmung des BTSV-Kennwerts nach dem Bitumen-Typisierung-Schnellverfahren mit dem Dynamischen Scherrheometer (AL BTSV) am frischen Zugabebindemittel und am rückgewonnenem resultierenden Bindemittel. </span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHBNJLI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Splittmastixasphalt ( SMA ... )  für Fahrbahnen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHBPHNI" RNoPart="5">
            <Qty>3000.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085346870000132">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/355.3.01.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächengewicht: 87,5 kg/m² ; ca. 3,5 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel: 25 / 55 - 55</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SZ-Wert: SZ 18</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PSV-Wert: PSV 51</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bruchflächigkeit: C 100/0</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>SMA 8 S ;  3,5 cm</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHCAAAA" RNoPart="360">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Pflaster und Platten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>532</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHCBBFA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Betonsteinpflaster für Fahrbahnen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>532</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEHCDCFI">
         <Description ID="R20251006085536801000136">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich: Fahrbahnen, Mischverkehrsflächen, Parkstreifen</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">neben der Fahrbahn und Stellflächen in der</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischverkehrsfläche</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHCCBNI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Begleitende Arbeiten</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCDOPI" RNoPart="5">
            <Qty>300.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085536831000137">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.01.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitte durch Betonpflastersteine mit einer Dicke von</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8 cm bis 10 cm mit einer Naßschneidemaschine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 8-10 cm schneiden</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCFFGI" RNoPart="20">
            <Qty>750.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085555041000138">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.01.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflasterfläche der Fahrbahn mit Fugenmaterial der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesteinskörnung 0/4 mm verfugen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesteinskörnung 0/4 mm gemäß TL Pflaster Pkt. 3.3 und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV Pflaster Pkt. 2.3.2 liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfläche gemäß ZTV Pflaster Pkt. 2.4 verfugen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschließend Fugenschluß mit Gesteinskörnung 0/2 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß ZTV Pflaster Pkt. 2.3.2 herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(siehe Vorbemerkungen Pos. 360. . )</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 0/4 verfugen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEHCGGPA" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Betonpflaster 10/20/10 in Fahrbahnen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCHHFA" RNoPart="5">
            <Qty>750.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085558160000140">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.03.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteinen in der Fahrbahn verlegen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: 10/20/10 bzw. 10/10/10cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verband: Ellenbogenverband</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Bettung: 4 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettungsmaterial: natürliche Gesteinskörnung 0/5 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Beachte Pos. 360. . )</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 10/20/10 cm verlegen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCJAAA" RNoPart="10">
            <Qty>650.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085610940000141">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.03.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteinpflaster liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: 10/20/10 bzw. 10/10/10 cm , mit Fase</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: zementgrau</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 10/20/10 cm grau liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCKAAA" RNoPart="15">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085615905000142">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.03.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteinpflaster liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: 10/20/10 bzw. 10/10/10 cm , mit Fase</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe : anthrazit</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 10/20/10 cm anthrazit liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCLAAA" RNoPart="20">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085625879000143">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.03.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trennstreifen als Abgrenzung zwischen den Stellflächen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteinpflaster liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: 10/20/10 cm mit Fase</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorsatz: weiß, ausgebrochenem Quarzmaterial und mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geschlossener Oberfläche, 10 mm stark</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Trennstreifen ist mit Unterbrechung zu verlegen. Das Rastermaß beträgt 20 cm.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Verlege- und Lieferposition.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Trennstreifen 10/20/10 cm weiß (Zulage)</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCMAAA" RNoPart="40">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085626884000144">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.03.40</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umpflasterungsset (Formstein) für Schieberkappen (H= 10cm) liefern und verlegen. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe der Formsteine, Dicke der Bettung und Art des Bettungsmaterials wie umgebende Pflasterflächen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuschnitt der umgebenden Pflasterfläche ist im EP einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Pflasterverlegung der OZ 360.2.3.5.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Umpflasterungsset für Schieberkappen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCNAAA" RNoPart="41">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085633574000145">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.03.41</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umpflasterungsset (Formstein) für Hydrantenkappen (H= 10cm) liefern und verlegen. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe der Formsteine, Dicke der Bettung und Art des Bettungsmaterials wie umgebende Pflasterflächen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuschnitt der umgebenden Pflasterfläche ist im EP einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Pflasterverlegung der OZ 360.2.3.5.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Umpflasterungsset für Hydrantenkappen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCOBGI" RNoPart="42">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085639709000146">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.03.42</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umpflasterungsset (Formstein) für Wasserkappen (H= 10cm) liefern und verlegen. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe der Formsteine, Dicke der Bettung und Art des Bettungsmaterials wie umgebende Pflasterflächen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuschnitt der umgebenden Pflasterfläche ist im EP einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Pflasterverlegung der OZ 360.2.3.5.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Umpflasterungsset für Wasserkappen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEHCPCNA" RNoPart="43">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085653073000147">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.2.03.43</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umpflasterungsset (Formstein) für Kanaldeckel (H= 10cm) liefern und verlegen. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe der Formsteine, Dicke der Bettung und Art des Bettungsmaterials wie umgebende Pflasterflächen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuschnitt der umgebenden Pflasterfläche ist im EP einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Pflasterverlegung der OZ 360.2.3.5.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Umpflasterungsset für Kanaldeckel</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFKAEPA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Betonpflaster für Gehweg</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>532</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEFKCFOI">
         <Description ID="R20251006085656538000150">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereiche: Gehweg, höhengleiche Parkstreifen und höhengleiche</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stellflächen etc.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFKBFMI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Begleitende Arbeiten für Betonpflaster in Gehwegen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFKDCGI" RNoPart="5">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085656553000151">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.01.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitte durch Betonpflastersteine mit einer Dicke von</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8 cm mit einer Naßschneidemaschine herstellen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 8 cm schneiden</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFKEGPI" RNoPart="15">
            <Qty>700.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085710518000152">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.01.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflasterfläche des Gehweges mit Fugenmaterial der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesteinskörnung 0/4 mm verfugen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesteinskörnung 0/4 mm gemäß TL Pflaster Pkt. 3.3 und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV Pflaster Pkt. 2.3..2 liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfläche gemäß ZTV Pflaster Pkt. 2.4 verfugen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschließend Fugenschluß mit Gesteinskörnung 0/2 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß ZTV Pflaster Pkt. 2.4 herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(siehe Vorbemerkungen Pos. 360. . )</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 0/4 verfugen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFKGAAA" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Betonpflaster 10/20/8 im Gehweg</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFKFINI">
            <Description ID="R20251006085713232000155">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Geh- / Radwege und Inselköpfe.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFKHAAA" RNoPart="5">
            <Qty>700.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085713082000154">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.02.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteinen im Geh- und / oder Radweg</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verlegen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: 10/20/8 bzw. 10/10/8 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Gehweg:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verband: Reihenverband, Halbsteinverband, quer</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Radweg:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verband: Reihenverband, Halbsteinverband, längs</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Bettung: 4 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettungsmaterial: natürliche Gesteinskörnung 0/5 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Beachte Pos. 360. . )</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 10/20/8 verlegen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFKIHDI" RNoPart="10">
            <Qty>700.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085732642000156">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.02.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteinpflaster für Gehweg liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: 10/20/8 bzw. 10/10/8 cm , mit Fase</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: zementgrau</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Betonpflaster 10/20/8 grau  liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFKKAAA" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Bodenindikatoren für Querungsstellen und Buskaps</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>532</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFKLKDI">
            <Description ID="R20251006085735567000159">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.03.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bodenindikatoren dienen der Herstellung von</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querungsstellen mit differenzierter Bordhöhe und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bushaltestellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die Regelwerke:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18 024-1 - Straßen, Plätze, Wege, öffentliche</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 32984 - Bodenindikatoren: Aufmerksamkeitsfelder,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitstreifen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsatz:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Die Bodenindikatoren der Querungsstellen und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bushaltestellen dienen der taktilen und visuellen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erkennbarkeit für Sehbehinderten im öffentlich Raum!</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Summe der verwendeten Bodenindikatoren und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine für Querungsstellen werden hier</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verkürzt &#x22;Querungsstellenpflaster&#x22; genannt.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Im Bereich der Querungsstellen und Bushaltestellen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">müssen zunächst die Betonwerksteine für Sperrfeld,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtungsfeld, Auffindestreifen und visuelle</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Begleitstreifen verlegt werden. Erst im Anschluss ist</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">das fasenlose Betonpflaster 10/20/8 cm (sog.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungssteine) anzupflastern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Verlegung der Bodenindikatoren erfolgt gemäß der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 32984 und den Richtlinien der Stadt Dortmund.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Ein erhöhter Verlegeaufwand ist aufgrund der Anzahl</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kleiner, einzelner Teilflächen und der detailgenauen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung zu berücksichtigen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Falls im Bereich der Querungsstellen der Oberbau aus</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalt herzustellen ist, müssen die zuvor verlegten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterstreifen für Richtungsfelder etc. mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeigneten Mitteln gegen das Verschieben gesichert</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden. Der hierbei erforderliche zusätzliche Aufwand</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Die Lieferung kleinster Teilmengen der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine zur Herstellung der Querungsstellen ist</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfugen:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Das Verfugen des Betonpflasters (d = 8 bis 12 cm) wird gesondert unter OZ 360.3.01...&#x22;Betonpflaster verfugen&#x22; vergütet. </span>
                 <br/>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Auf der gesamten Baumaßnahme darf für die jeweiligen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">taktilen Bodenindikatoren (Rippensteine, Noppensteine)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jeweils nur ein Produkt eines einzigen Herstellers</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verwendet werden. Die Verwendung von mehreren Produkten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unterschiedlicher Hersteller für die jeweilige</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenindikatoren ist unzulässig. (Gilt nicht für den</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">visuellen Begleitstreifen, das Betonpflaster 10/20/8 ohne</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fase und dem Trennstein 10/30/8!)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Der Auftragnehmer hat die Hersteller und die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Produkte der jeweiligen Bodenindikatoren mit der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftragsbestätigung gegenüber dem Auftraggeber zu</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">benennen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Der Hersteller der Bodenindikatoren muss nicht mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dem Hersteller der Querungsborde identisch sein.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung Auffindestreifen, Richtungsfeld, Sperrfeld</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">etc.:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Bei den in den Richtlinen angegebenen Maßen der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feldgrößen handelt es sich um Mindestmaße, die nicht</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unterschritten werden dürfen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Falls die verwendeten Bodenindikatoren sich nicht in</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ein 30 cm , 60 cm und 90 cm Rastermaß einfügen lassen,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden die so erforderlichen Schnitte der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenindikatoren nicht vergütet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Bei Überschreitung der in den Richtlinen der Stadt</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dortmund angegebenen Breiten und - längen, werden in</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Abrechnung nur die in den Richtlinen genannten Maße</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">berücksichtigt. Überbreiten und -längen werden nicht</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Empfehlung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Für möglichst felxiblen Einsatz und einfache</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung wird empfohlen, möglichst kleine taktile und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">visuelle Bodenindikatoren zu verwenden.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialeigenschaften</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> für Bewegungsfugen zwischen taktilem Betonpflaster und Asphalt:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugeneinlage:</span>
                </p>
                <ul style="margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PU-Kautschuk auf Recyclingbasis</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">d = 10 mm</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Raumgewicht =  ca. 810 kg/m³</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächengewicht = ca. 8,10 kg/m²</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Shore-A-Härte = 48-52 A</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Temperaturbeständigkeit = -30°C bis +120°C</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Chemisches Verhalten = bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit Beständig gegen Frost- und Tausalz</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmeausdehnung = ca. 10 * 10-5 / °C </span>
                 </li>
                </ul>
                <p style="margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(in Anlehnung an DIN EN 13471) = 1 mm Längenänderung pro 1000 mm bei </span>
                 <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"></span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> T = 10 K</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfugenmasse:</span>
                </p>
                <ul style="margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton: grau</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dichte: 1,35 kg/ l gem. DIN 53479</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hautbildung: 60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zul. Gesamtverformung: 25 %</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebrauchtemperatur: -40 °C bis + 80 °C</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Weiterreisfestigkeit: 8 N/ mm</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Shor A Härte: 37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)</span>
                 </li>
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zugspannung: </span>
                 </li>
                </ul>
                <p style="margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0,6 N/ mm² bei 100 % Dehnung (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)</span>
                </p>
                <ul style="margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bruchdehnung: </span>
                 </li>
                </ul>
                <p style="margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">600 % (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)</span>
                </p>
                <ul style="margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
                 <li>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückstellvermögen: &#x3e;80 % (nach 28 Tagen)</span>
                 </li>
                 <li style="tab-stops:19.90mm;">
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Chemische Beständigkeit: </span>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                 </li>
                </ul>
                <p style="margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Neben UV-Beständigkeit beständig gegen: </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasser, Meerwasser, verdünnte Laugen, Kalkwasser, neutrale wässrige Reinigungsmittel unbeständig gegen: Alkohol, organische Säuren, konzentrierte Laugen und Säuren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFKJIDI" RNoPart="5">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085735402000158">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.03.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine für Querungsstellen verlegen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteinarten:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Noppenstein weiß (Auffindestreifen etc.): </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    Größen je nach Hersteller</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Rippenstein weiß (Richtungsfeld etc.): </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    Größen je nach Hersteller, weiß</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Kontraststein anthrazit, 10/20/8 cm</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Umgebungsstein grau, 10/20/8 ohne Fase</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Umgebungsstein anthrazit, 10/20/8 cm ohne Fase</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Trennstein weiß, 10/30/8 cm mit zwei kugelsegmentförmigen</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    Noppen</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke aller Pflasterarten: 8 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettung: Gesteinskörnung 0/5 mm, 4 cm dick (Beachte</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pos. 360. . )</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verband: Reihenverband (längs bzw. quer, im</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Halbsteinverband)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Pflaster für Querungsstellen und Buskaps verlegen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFKNFCI" RNoPart="10">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085736752000160">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.03.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine mit einer Noppenstruktur (sog.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Noppensteine) für Sehbehinderte liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich: Auffindestreifen, Aufmerksamkeitsfeld,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abzweigfeld</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Betonwerksteine mit Noppenstruktur</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: beliebig je nach Hersteller , sollten sich in</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ein Rastermaß von 90 cm einfügen lassen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: 8 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberflächenstruktur: Kugelkalotten (andere Noppenformen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind nicht zugelassen), Noppenreihen: diagonal ;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Noppen-Größe nach Norm, Noppen-Abstand nach Norm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steine aus Vorsatzbeton oder durchgefärbte Steine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorsatzbeton:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: weiß</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: gemessen im Bereich zwischen den Noppen an der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dünnsten Stelle, gemäß DIN min. 4 mm</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Noppensteine weiß  liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFKOHKA" RNoPart="15">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085745061000161">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.03.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine mit einer Rippenstruktur (sog.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rippenstein) für Sehbehinderte liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich: Leitstreifen, Richtungsfeld, Sperrfeld,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einstiegsfeld</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Betonwerksteine mit Rippenstruktur</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: beliebig je nach Hersteller , sollten sich in</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ein Rastermaß von 30 cm, 60 cm und 90 cm einfügen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">lassen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: 8 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberflächenstruktur: Rippen ; Rippenform, -größe,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-höhe, und -abstand nach Norm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorsatzbeton:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: weiß</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: gemessen im Bereich zwischen den Rippen an der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dünnsten Stelle, gemäß DIN min. 4 mm</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Rippensteine weiß  liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFLAAAA" RNoPart="20">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085747881000162">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.03.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteine für die visuellen Begleitstreifen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich: Beidseitig des Auffindestreifens und des</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtungsfeldes, durchlaufend.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite der Streifen: 10 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, mit oder ohne</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fase</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: anthrazit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke des Vorsatzbetons: gemäß DIN min. 4 mm</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Kontraststeine anthrazit  liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFLBAAA" RNoPart="25">
            <Qty>42.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>532</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085831665000163">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/360.3.03.25</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fasenloses Betonsteinpflaster liefern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich: Umfeld der Bodenindikatoren.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Betonpflasterstein</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: 10/20/8 bzw. 10/10/8 cm , ohne Fase</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: zementgrau</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Umgebungssteine grau  liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFMAAAA" RNoPart="365">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Randanlagen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>599</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFMBBFA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Tiefbordsteine</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>599</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEFMEJGA">
         <Description ID="R20251006085846620000169">
          <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.2.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefbordsteine aus Beton gemäß DIN EN 483.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Fundament und die Rückenstütze der Borsteine sind aus Transportbeton C 20/25 herzustellen.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dicke des Fundamentes beträgt:</span>
             </p>
             <ul style="margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bei begehbaren Flächen 16 cm,</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bei befahrbaren Flächen 20 cm.</span>
              </li>
             </ul>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Breite der Rückenstütze beträgt:</span>
             </p>
             <ul style="margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bei begehbaren Flächen 10 cm,</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bei befahrbaren Flächen 15 cm.</span>
              </li>
             </ul>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Kurven mit Radien kleiner R = 20 m sind Tiefbordsteine mit </span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">L = 50 cm (halbe Steine) zu verwenden.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFMCBNI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Tiefbordsteine versetzen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>599</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFMDCFI" RNoPart="15">
            <Qty>280.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>599</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085832565000167">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.2.02.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefbordsteine aus Beton TB 8*20 oder TB 8*25 in</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geraden und Kurven mit Radien R &#x3e; 20 m versetzen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>TB 8*20 oder 8*25 in Geraden versetzen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFMFAAA" RNoPart="20">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>599</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085839555000168">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.2.02.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefbordsteine aus Beton TB 8*20 oder TB 8*25 in Kurven</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Radien R &#x3c; 20 m versetzen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>TB 8*20 oder 8*25 in Kurven versetzen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFMGHHA" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Tiefbordsteine in Vollbeton liefern</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>599</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFMHHGI" RNoPart="25">
            <Qty>280.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>599</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085847580000171">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.2.03.25</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefbordsteine TB 8*20 cm aus Beton für Geraden und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurven mit Radien R &#x3e; 20 m liefern.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>TB 8*20 in Vollbeton für Geraden liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFMJAAA" RNoPart="30">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>599</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085903629000172">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.2.03.30</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefbordsteine TB 8*20 cm aus Beton für Kurven mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Radien R &#x3c; 20 m liefern.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>TB 8*20 in Vollbeton für Kurven liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFMKAAA" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sonstige Bordsteine</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>599</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFMKPGI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Borde für Querungsstellen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>599</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFMLPPI">
            <Description ID="R20251006085911114000175">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.4.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgend beschriebenen Randanlagen dienen der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung von Querungsstellen mit differenzierter</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordhöhe.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die verwendeten Betonwerksteine werden nachfolgend</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verkürzt &#x22;Querungsborde&#x22;genannt.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätze (... dienen der Verdeutlichung des Zweckes</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Querungsstellen mit differenzierter Bordhöhe!):</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Das Ziel der Querungsstelle mit differenzierter</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordhöhe ist die Herstellung einer &#x22;Tastkante&#x22; zur</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Orientierung der Sehbehinderten und die Herstellung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einer Null-Absenkung für Gehbehinderte und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nichtbehinderte.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzen:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Zuerst sind die Querungsborde zu versetzen. Die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angrenzenden Randanlagen sind im Nachgang passgenau</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anzuarbeiten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die angrenzenden Rundborde oder Übergangssteine zum</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochbord werden als Hochborde gemäß den Vorbemerkungen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet. (siehe Vorbemerkung H-Borde)ersetzen:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Das Fundament und die Rückenstütze der Bordsteine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind aus Beton C 20/25 herzustellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Das Fundament ist 20 cm stark. Die Rückstütze ist 15</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm stark.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Die Lieferung kleinster Teilmengen der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine zur Herstellung der Querungsstellen ist</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. In Kurven sind Kurvensteine oder die Paßschnitte zur</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung der konisch zugeschnittenen geraden Steine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitte / Fugen:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Anfallende Schnitte für Paßstücke der Querungsborde</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind beim &#x22;Versetzen&#x22; einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Klaffende Fugen sollten möglichst vermieden werden!</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Zulässige Fugenbreiten zur Vermeidung von</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stolperfallen: max. 1,5 cm; (gemessen an der breitesten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stelle, im Regelfall die Vorderseite der Querungsborde)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Evtl. erforderliche Schnitte an den Querungsborden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Kurvenbereich zur Vermeidung von Fugenbreiten über</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,5 cm werden nicht gesondert vergütet und sind beim</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Liefern&#x22;einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfugen:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Das Verfugen der Bordsteine ist gemäß OZ 365.1.01.10 auszuführen und wird gesondert unter vorgenannter OZ abgerechnet.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller der Querungsborde :</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Auf der gesamten Baumaßnahme darf für Querungsborde</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nur ein Produkt eines Herstellers verwendet werden. Die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung von mehreren Produkten unterschiedlicher</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller ist unzulässig.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Der Auftragnehmer hat den Hersteller und das Produkt</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Querungsborde mit der Auftragsbestätigung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schriftlich gegenüber dem Auftraggeber zu benennen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Der Hersteller der Querungsborde muss nicht mit dem</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller der Querungsstellenpflasters identisch sein!</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Empfehlung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Für einen möglichst felxiblen Einsatz und eine einfache</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung wird empfohlen, möglichst kleine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine zu verwenden.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFMOFEI">
            <Description ID="R20251006085917219000177">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.4.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgend beschriebenen Randanlagen dienen der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung von Querungsstellen mit differenzierter</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordhöhe.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die verwendeten Betonwerksteine werden nachfolgend</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verkürzt &#x22;Querungsborde&#x22;genannt.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätze (... dienen der Verdeutlichung des Zweckes</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Querungsstellen mit differenzierter Bordhöhe!):</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Das Ziel der Querungsstelle mit differenzierter</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordhöhe ist die Herstellung einer &#x22;Tastkante&#x22; zur</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Orientierung der Sehbehinderten und die Herstellung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einer Null-Absenkung für Gehbehinderte und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nichtbehinderte.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzen:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Zuerst sind die Querungsborde zu versetzen. Die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angrenzenden Randanlagen sind im Nachgang passgenau</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anzuarbeiten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die angrenzenden Rundborde oder Übergangssteine zum</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochbord werden als Hochborde gemäß den Vorbemerkungen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet. (siehe Vorbemerkung H-Borde)ersetzen:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Das Fundament und die Rückenstütze der Bordsteine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind aus Beton C 20/25 herzustellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Das Fundament ist 20 cm stark. Die Rückstütze ist 15</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm stark.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Die Lieferung kleinster Teilmengen der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine zur Herstellung der Querungsstellen ist</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. In Kurven sind Kurvensteine oder die Paßschnitte zur</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung der konisch zugeschnittenen geraden Steine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitte / Fugen:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Anfallende Schnitte für Paßstücke der Querungsborde</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind beim &#x22;Versetzen&#x22; einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Klaffende Fugen sollten möglichst vermieden werden!</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Zulässige Fugenbreiten zur Vermeidung von</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stolperfallen: max. 1,5 cm; (gemessen an der breitesten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stelle, im Regelfall die Vorderseite der Querungsborde)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Evtl. erforderliche Schnitte an den Querungsborden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Kurvenbereich zur Vermeidung von Fugenbreiten über</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,5 cm werden nicht gesondert vergütet und sind beim</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Liefern&#x22;einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfugen:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Das Verfugen der Bordsteine ist gemäß OZ 365.1.01.10 auszuführen und wird gesondert unter vorgenannter OZ abgerechnet.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller der Querungsborde :</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Auf der gesamten Baumaßnahme darf für Querungsborde</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nur ein Produkt eines Herstellers verwendet werden. Die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung von mehreren Produkten unterschiedlicher</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller ist unzulässig.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Der Auftragnehmer hat den Hersteller und das Produkt</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Querungsborde mit der Auftragsbestätigung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schriftlich gegenüber dem Auftraggeber zu benennen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Der Hersteller der Querungsborde muss nicht mit dem</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller der Querungsstellenpflasters identisch sein!</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Empfehlung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Für einen möglichst felxiblen Einsatz und eine einfache</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung wird empfohlen, möglichst kleine</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine zu verwenden.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFMNDII" RNoPart="5">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>599</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085917114000176">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.4.02.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine als Randanlage für Querungsstellen mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">differenzierter Bordhöhe in Geraden versetzen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereiche:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Tastbereich, Rampenbereich</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. In Geraden und Kurven mit Radien R &#x3e; = 20 m</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Im Tastbereich sind die Steine eben mit einem</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftritt (Tastkante) zum Fahrbahnrand zu versetzen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Im Rampenbereich sind Steine mit geneigter</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche zu versetzen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verfugen wird gesondert vergütet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftritt der Null-Absenkung: 0 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftritt des Taststeins: 6 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Querungsborde in Geraden versetzen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFNAAAA" RNoPart="15">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>599</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006085918284000178">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.4.02.15</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine für die Randanlage des Tastbereiches</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Querungsstellen mit differenzierter Bordhöhe (sog.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Taststeine) liefern.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Randanlage dient den Blinden und Sehbehinderten.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Für Geraden und Kurven ab R &#x3e; = 0 m</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Für Kurven sind entsprechende Kurvensteine oder die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Paßschnitte zur Herstellung konisch zugeschnittener</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rampensteine einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steine:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Breite / Tiefe der Betonwerksteine (von Vorderkante Bord bis Hinterkante Bord): von 15 bis 30 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2 . Höhe der Tastkante und des Anlaufes aus Vorsatzbeton:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">siehe Richtlinien der Stadt Dortmund</span>
                 <br/>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. ebenflächig, rauh, ohne Rillen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Griffigkeit der Oberflächen: SRT&#x3e; 60</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Farbe: Weiß</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. durchgefärbte Steine ...</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. ... oder mit Vorsatzbeton, Dicke : min. 2 cm, auf der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberseite und der sichtbaren Vorderseite</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Taststeine liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFNEAPI" RNoPart="20">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>599</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20251006092632189000179">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/365.4.02.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonwerksteine für die Randanlage des Rampenbereiches</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Querungsstelle mit differenzierter Bordhöhe (sog.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rampensteine) liefern.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Randanlage dient den Gehbehinderten (Rollstuhlfahrern).</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Für den Null-Absenkungsbereich und die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verziehungsbereiche der Querungsstellen mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">differenzierter Bordhöhe.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Verziehungsbereiche sind die zwei  Bereiche rechts und links der Rampensteine im Übergang von der Null-Absenkung zum Bereich der Tastborde oder dem Bereich der angrenzenden Hochbordsteine.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Für Geraden und Kurven ab R &#x3e; = 0 m</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Für Kurven sind entsprechende Kurvensteine oder die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Paßschnitte zur Herstellung konisch zugeschnittener</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rampensteine einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steine:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Breite / Tiefe der Betonwerksteine (von Vorderkante Bord bis Hinterkante Bord): von 15 bis 30 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Höhenunterscheid der Rampe: 2 cm bis 4 cm ;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Bei 15 bis 20 cm breiten Steinen darf der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhenunterschied der Rampe nur 2 cm betragen!</span>
                 <br/>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. ebenflächig, rauh, ohne Rillen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Griffigkeit der Oberflächen: SRT&#x3e; 60</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Farbe: Weiß</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. durchgefärbte Steine ...</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. ... oder mit Vorsatzbeton , Dicke min. 2 cm , an der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberseite und an der sichtbaren Vorderseite</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Rampensteine liefern</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFOAAAA" RNoPart="380">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Straßenausstattungen / Einfriedungen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>569</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFOBBFA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Geländer</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>569</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFOCBNI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Füllstabgeländer</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>569</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEFOEDEI">
            <Description ID="R20251110141025604000005">
             <WICNo>66-4-1 Straßenbau/Straßenbau/380.3.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Füllstabgeländer:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Stahl St 37</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handlaufbreite: 120 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach Musterblatt Gel 4 des BMV (mit Drahtseil)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf eine Winkelstützwand anbringen:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung mit Spezialfuß -U-Profil- oder</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gleichwertiges.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf Brücken:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Bereich der Bauwerksfugen und in entsprechenden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abständen auf Überbauten sind Dehnungsfugen mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Paßstücken herzustellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfosten und Sprossen sind lotrecht zu montieren. Die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufteilungspläne sind rechtzeitig dem AG zur Prüfung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorzulegen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfostenabstände: &#x3c; 250 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es können nur Pläne zur Ausführung kommen, die vom AG</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zur Ausführung freigegeben wurden.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Endstücke, Eckausbildungen und erforderliche Gehrungen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Verbindungen sind runherum zu schweißen. Die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schweißnähte sind sauber beizuschleifen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellennähte und beschädigte Bereiche der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feuerverzinkung sind kalt nachzuverzinken.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Verbindungsmittel sind einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beachten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz: Feuerverzinkung nach DIN 50976, 85</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">µm; Verbindungsmittel nach DIN 267, 40 µm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Länge:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckbeschichtungen werden gesondert vergütet.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFOGAAA" RNoPart="10">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description ID="R20251110141101230000006">
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Füllstabgeländer Rz Gel 4gemäß Plan &#x22;Entwässerungsgraben Überfahrt-Lageplan Geländer GGG&#x22; liefern montieren. Einschließlich aller Nebenarbeiten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe: 102 cm</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Füllstabgeländer Rz Gel 4</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFPAAAA" RNoPart="999">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Ausstattung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFPAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Geländer</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEFPBOFA">
         <Description ID="R20251119075805077000003">
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer gem.: RIZ-ING Gel 4 mit Verankerung Gel 14</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Ausführungshinweise:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFPCKNI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Stahlbau</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFPDKAA" RNoPart="10">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description ID="R20251119075805167000005">
             <StLNo Type="StLK">2412131391130031</StLNo>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bauen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.</span>
                 <br/>
                 <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner">
                  <ComplCaption>
                   <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer </span>
                  </ComplCaption>
                  <ComplBody>
                   <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;über Entwässerungsgraben&#x27;</span>
                  </ComplBody>
                  <ComplTail/>
                 </TextComplement>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoff = Stahl</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe des Geländers 1000 mm.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausbildung als Füllstabgeländer.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tende Flächen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtun-</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schichtdicke je 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyu-</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">rethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mym.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Stahlgeländer einbauen</span>
                  <br/>
                  <span>... Freitext ...*Stahl</span>
                  <br/>
                  <span>H = 1000 mm*Füllstabgeländer</span>
                  <br/>
                  <span>Verank.Fusspl.*Verz./EP/PUR</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEFPFFOI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Fundamente</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEFPGFBA" RNoPart="10">
            <Qty>0.850</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description ID="R20251119075806292000007">
             <StLNo Type="StLK">22118338191911</StLNo>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton für Fundament.</span>
                 <br/>
                 <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner">
                  <ComplCaption>
                   <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Druckfestigkeitsklasse </span>
                  </ComplCaption>
                  <ComplBody>
                   <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;C25/30&#x27;</span>
                  </ComplBody>
                  <ComplTail/>
                 </TextComplement>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Expositionsklasse X0.</span>
                 <br/>
                 <TextComplement MarkLbl="31" Kind="Owner">
                  <ComplCaption>
                   <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Anforderungen </span>
                  </ComplCaption>
                  <ComplBody>
                   <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;XF2&#x27;</span>
                  </ComplBody>
                  <ComplTail/>
                 </TextComplement>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton ohne Schalung herstellen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Unbewehrten Beton herstellen</span>
                  <br/>
                  <span>Fundament*... Freitext ...</span>
                  <br/>
                  <span>X0*... Freitext ...</span>
                  <br/>
                  <span>Ohne Schalung*Abr. Frischbeton</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
