<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20210630;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.08.25  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2025-11-20</Date>
  <Time>10:36:48</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20210630</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V10.0.1018</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>66_23_EwigeTeufe</NamePrj>
  <LblPrj>Endausbau</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Stadt Dortmund - Tiefbauamt</Name1>
    <Name2>Fachbereich 66</Name2>
    <Street>Königswall 14</Street>
    <PCode>44137</PCode>
    <City>Dortmund</City>
    <Country>D</Country>
    <Email>tiefbauamt@dortmund.de</Email>
   </Address>
  </OWN>
  <BoQ ID="AAAAAAAAKEGCAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>Teil B</Name>
    <LblBoQ>Tiefbauarbeiten für die Straßenbeleuchtung</LblBoQ>
    <Date>2025-11-20</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Leistungsbuch</LblBoQBkdn>
     <Length>3</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Hauptgruppe</LblBoQBkdn>
     <Length>3</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Untergruppe</LblBoQBkdn>
     <Length>3</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>DIN276_2018_12_V2</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIFAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>HINWEISTEXTE</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Itemlist>
       <Remark ID="AAAAAAAAKEIFAPFA">
        <Description ID="R20250703120627364000003">
         <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/001.</WICNo>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN ist verpflichtet, alle Arbeiten am Netz der allgemeinen Stromversorgung, die erforderlich sind um die im Auftrag geforderten Leistungen zu erbringen, rechtzeitig bei der DONETZ anzumelden und zu veranlassen.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollte der AN nicht die Zulassung für Arbeiten am Netz der DONETZ haben, so ist zu berücksichtigen, dass Arbeiten am Eigentum der DONETZ (wie z.B. Kabelverlegung, Kabelschneiden) nicht von Ihm durchgeführt werden dürfen. </span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In diesem Falle hat der AN die DONETZ zu veranlassen eine andere, zugelassene Fachfirma mit den Netzarbeiten zu beauftragen.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass durch diesen Umstand keine Verzögerungen eintreten die den Bauablauf gefährden.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dies gilt im Besondern für:</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schalthandlungen</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Netzanschlüsse</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Netztrennungen</span>
            </p>
           </Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span>1.1 Zulassung zu Arbeiten am Netz der allgemeinen Straßenbeleuchtung</span>
             </p>
            </TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Remark ID="AAAAAAAAKEIFBNOI">
        <Description ID="R20250703120627364000004">
         <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/001.</WICNo>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unabhängig von den in diesem LV beschriebenen Leistungen ist die Dortmunder Netz GmbH (DO-Netz) zu veranlassen alle für diese Baumaßnahme erforderlichen Netzarbeiten rechtzeitig durchzuführen.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN ist berechtigt, im Namen der Stadt Dortmund die erforderlichen Leistungen dieser Maßnahme bei der DO-Netz zu veranlassen.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierbei ist die Projektnummer und die Auftragsnummer und Auftragsart (Art3) der Stadt Dortmund für diese Maßnahme an die DO-Netz weiterzugeben.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der zu beauftragende Leistungsumfang muss Bestandteil des </span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zwischen DO-Netz und der Stadt Dortmund gültigen Preisblattes sein.</span>
            </p>
           </Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span>1.2 Arbeiten am Netz der allgemeinen Straßenbeleuchtung</span>
             </p>
            </TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Remark ID="AAAAAAAAKEIFCLII">
        <Description ID="R20250703120627364000005">
         <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/001.</WICNo>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehr im Baubereich</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsführung, Verkehrssicherung u. Baustellensicherung</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Verkehrsbeschilderungen, Absperrungen, Hinweisschilder sind im Baustellenbereich gemäß StVO, dem Merkblatt für die verkehrstechnische Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen und nach Weisung der Verkehrsbehörden aufzubauen, umzustellen, vorzuhalten und zu unterhalten, zu beleuchten und nach Beendigung der Bauarbeiten zu entfernen. </span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise aufzunehmen, soweit im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen dafür vorgesehen sind. Bei Materiallieferung und Transportleistung sind die Fahrer der Fahrzeuge im Baustellenbereich durch den Auftragnehmer sachgemäß einzuweisen.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vom AN verursachte Verschmutzungen der Fahrbahn sind unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen. </span>
            </p>
           </Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span>1.3 Verkehrssicherung</span>
             </p>
            </TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Remark ID="AAAAAAAAKEIFFDOA">
        <Description ID="R20250703120627379000008">
         <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/001.</WICNo>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Festlegung von neuen Leuchtenstandorten ist die in den Lageplänen verzeichnete Position nur als grobe Angabe zu verstehen.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor dem endgültigen Festlegen von Leuchtenstandorten, ist immer die Freigabe des zuständigen Projektleiters der Stadt Dortmund erforderlich. Dies geschieht in der Regel bei einem Ortstermin.</span>
            </p>
           </Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span>1.6 Festlegung Beleuchtungsstandort</span>
             </p>
            </TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Remark ID="AAAAAAAAKEIFGBEI">
        <Description ID="R20250703120627379000009">
         <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/001.</WICNo>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Tiefbauarbeiten zur Errichtung von </span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mastfundamenten, Muffengruben und Leerohr bzw. Leitungstrassen hat der AN zu Prüfen, ob die geplanten Standorte aufgrund der tatsächlichen, örtlichen Geggebenheiten im Boden, im Rahmen der vorhandenen LV Positionen, umsetzbar sind. Die Platzverhältnisse müssen entsprechend der gültigen Normen ausreichend  sein.</span>
            </p>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu ist das entsprechende Planwerk des jeweiligen Netzbetreibers auszuwerten. Im Zweifelsfall ist im Rahmen von Probeschürfungen Klarheit über die Platzverhältnisse zu schaffen.</span>
            </p>
           </Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span>1.7 Überprüfung Standorte und Trassenverläufe</span>
             </p>
            </TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
      </Itemlist>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIGAAAA" RNoPart="315">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Verkehrssicherung / -führung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEIGBPAI">
       <Description ID="R20250703120641601000013">
        <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/315.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem nachfolgende Regelwerke:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">STVO - Straßenverkehrsordnung</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RSA - Richtlinen für Sicherungen von Arbeitstellen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Regelbeschilderungspläne&#x22;</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV - SA - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstellen an Straßen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wichtiger Hinweis bei Straßensperrungen:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Feuerwehr ist wegen der Nutzbarkeit der</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rettungswege 1 Tag vor Beginn und Beendigung einer</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umleitung, Teilsperrung oder Vollsperrung von Straßen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">hierüber durch den Auftragnehmer per FAX ( 0231 / 845 -</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2175 ) oder schriftlich ( Adresse: Stadt Dortmund, StA</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">37/2-2.2 -Feuerwehr- , Postfach, 44122 Dortmund ) zu</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">informieren. Das hierzu erforderliche Formular stellt</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Auftraggeber auf Anforderung dem Auftragnehmer zur</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfügung. Bei postalischer Information ist eine</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zustelldauer von 3 Tagen zu berücksichtigen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrszeichen (VZ): retro-reflektierend</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Warnleuchten : gelb oder rot</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Provisorische Markierungen :</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: selbstklebende Folie, retroreflektierend</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: gelb</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltbarkeitsklasse: P 6 nach TL-VM 97</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitlinie : Breite 120 mm</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltlinie: Breite 500 mm</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIGAPFA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Verkehrssicherung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEIGDOHI">
         <Description ID="R20250703120641601000015">
          <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/315.2.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Dient der Verkehrsführung und Verkehrssicherheit</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">innerhalb der Baustelle und des Arbeitsstellenbereiches</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">/ Baubereiches.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Dient nicht der Arbeitssicherheit innerhalb des für</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">den öffentlichen Verkehrs unzugänglichen</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenbereiches.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die nachfolgend aufgeführten Elemente der</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherheit dürfen nur mit &#x22;Verkehrlicher</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anordnung&#x22; von StA 66/2 eingerichtet werden.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beantragen. Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen eingerechnet.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Die einzelnen Elemente der Verkehrssicherung sind</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">standsicher aufzustellen / aufzubringen, vorzuhalten,</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu unterhalten und nach Aufhebung der Baumaßnahme</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abzubauen / zu entfernen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Einschließlich aller erforderlichen Standfüße,</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfosten und Fundamente.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Beschädigte oder entfernte Elemente der</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung sind zu ersetzen.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8. Die benutzten Flächen sind ordnungsgemäß wieder</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herzustellen.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIGCOLI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Verkehrssicherung einrichten</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIGENEI" RNoPart="30">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description ID="R20250703120641646000016">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/315.2.01.30</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung und Verkehrsführung innerhalb der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle einrichten, vorhalten und nach Beendigung der abgerufenen Maßnahme abräumen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bedingt durch die, unter Punkt 2.0 &#x22;Beschreibung der Baustelle&#x22;, der &#x22;Baustellenbezogenen Vertragsbedingung&#x22;, beschriebenen Arbeiten ist mit dem mehrmaligen Umsetzen der Einrichtung zur Verkehrssicherung zu rechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung der Position erfolgt lediglich einmal pro Einzelabruf. Eventuell entstehende Mehrkosten, durch ein erforderliches Umsetzen, sind im Einheitspreis eingerechnet und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Verkehrssicherung für Baustellen &#x3e;10 Leuchtstellen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIHAAAA" RNoPart="553">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Tiefbau Aufbrüche Wiederherst.Fundamente Gräben Gruben Aushub</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEIHNJMI">
       <Description ID="R20250724091952806000001">
        <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/553.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem folgende Regelwerke:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">( ATV ), Erdbau</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ATV Erdarbeiten -DIN 18300, 3.10 - und die ZTVA StB in</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ihrer letztgültigen Fassung sind besonders zu beachten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ifür Erdarbeiten im Straßenbau</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubpositionen:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Aushub für Kabelkanäle, Fundamente, Abzweigkästen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">etc. herstellen. Verdrängten Boden abfahren, Graben</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verfüllen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Boden oder ungebundenen Oberbau getrennt lösen und</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">laden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.1. Einschließlich Fels, Beton-, Stahlbeton- und</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mauerwerksabbruchreste bis 0,1 m³ (entspricht einem</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kugeldurchmesser von 60 cm), die nicht vom Boden /</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenaushub zu trennen sind.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.2 Mehrkosten für das separate und abschnittsweise</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnehmen, Zerkleinern, Transportieren und Entsorgen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzukalkulieren.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Boden lösen und laden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Ungebundene Oberbauschichten, einschließlich Resten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von Beton- , Mauerwerksabbruch, bis 60 cm stark ,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">lösen, laden und entsorgen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich ist beim Grabenaushub von Böden der</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche B1 / B2  (Bodenklasse 3-6 nach alter DIN 18300)  mit den Kennwerten nach Bestandsgutachten nach Unterlagen des AG</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> auszugehen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub von Böden der Homogenbereiche F und X (Bodenklasse 2 und 7 nach alter DIN 18300) werden, wenn nicht anders beschrieben, als Zulage in OZ 553.1.05.50 bzw. OZ 553.1.05.60 vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Die Vergütung aller Aushubpositionen (Kabelgräben,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugruben für Fundamente und Abzweigkästen etc.)</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erfolgt nach Aufmaß im Abtrag.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Größe des Kabelgrabens legen die &#x22;Richtlinien der</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadt Dortmund&#x22; fest.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die Aufnahme der Straßenoberfläche wie Asphalt,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteine, Platten etc. wird im Leistungsbuch</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Erschließungsarbeiten&#x22; abgerechnet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdrängter Boden:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Die Bodenabfuhr (Transportkosten und/oder Annahmekosten) ist unter OZ 553.6 ff. &#x22;Erdarbeiten&#x22; </span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abzurechnen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Der verdrängte Boden ist mittels Wiegekarten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nachzuweisen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Wichte.: 2,0 t/m³</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdrängter ungebundener Oberbau etc.:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Geladener ungebundener Oberbau, Beton, Mauerwerk</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">etc. abfahren und entsorgen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Annahmekosten werden gesondert unter OZ 553.6 ff. &#x22;Erschließungsarbeiten und Annahmekosten&#x22; vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Der verdrängte Oberbau ist mittels Wiegekarten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nachzuweisen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4.  Wichte: 2,3 to/m³</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Asphaltoberfläche:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Das einmalige Anstemmen der vorhandenen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltschichten beidseitig entlang des Kabelgraben und</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Baugruben ist in die Aushubpositionen einzurechnen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Das Aufnehmen, Zerkleinern, Entsorgen und die Annahmekosten werden gesondert unter</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">OZ  553.6 ff.  &#x22;Erschließungsarbeiten und</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Annahmekosten&#x22; vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Der aufgenommene Asphaltoberbau ist mittels Wiegekarten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nachzuweisen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4.  Wichte: 2,5 to/m³</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemein:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Erschwernisse infolge abschnittsweiser Bauausführung</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufgrund der Verkehrsführung etc. werden nicht</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert vergütet.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Sämtliche Baugruben sind wasserfrei zu halten. Die</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">evtl. erforderliche Wasserhaltung wird nicht gesondert</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.  Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungs- und Entsorgungsleitungen jeglicher Art und</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe werden nicht gesondert vergütet und sind in die</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubpositionen zu berücksichtigen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Weitere Hinweise zu den Homogenbereichen:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachfolgend die Einteilung der Homogenbereiche:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">=&#x3e; Homogenbereich O </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenklasse 1, Oberboden (nach alter DIN 18300)</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bezeichnung:  Oberboden </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodengruppe nach DIN 18196: OU/OH</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">=&#x3e; Homogenbereich F </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenklasse 2, Fließende Bodenarten (nach alter DIN 18300)</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">=&#x3e; Homogenbereich B1</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:26.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenklasse 3-5,  leicht bis schwer lösbare Bodenarten (nach    </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">alter DIN 18300),</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- grobkörnige Böden mit Lagerungsdichte </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0,65 </span>
            <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> D </span>
            <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 0,3 und / oder</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- gemischtkörnige Böden mit Konsistenzen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,0 </span>
            <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ic &#x3e; 0,5 und / oder </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- feinkörnige Böden mit Konsistenzen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,0 </span>
            <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ic &#x3e; 0,5 und / oder </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- organogene Böden und Böden mit organischen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  Beimengungen mit Lagerungsdichte</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0,65 </span>
            <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> D &#x3e; 0,3 bzw. mit Konsistenzen 1,0 </span>
            <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ic &#x3e; 0,5</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">=&#x3e; Homogenbereich B2 </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenklasse 6, leicht lösbarer Fels (nach alter DIN 18300),</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- grobkörnige Böden mit Lagerungsdichte D &#x3e; 0,65</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  und / oder </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- gemischtkörnige Böden mit Konsistenzen Ic &#x3e; 1,0</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  und / oder </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- feinkörnige Böden mit Konsistenzen Ic &#x3e; 1,0</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  und / oder </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Blockanteil M.-% &#x3e; 30 </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">=&#x3e; Homogenbereich X </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenklasse 7, schwer lösbarer Fels (nach alter DIN 18300)</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenklasse 6, leicht lösbarer Fels (nach alter DIN 18300),</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- grobkörnige Böden mit Lagerungsdichte D &#x3e; 0,65</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIHAPFA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Mastfundamente liefern und erstellen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIHBPAI" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Hülsenrohrfundament erst.z.Aufnahme v.Stahlrohrmasten DN400</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEIHECAI">
            <Description ID="R20250703121107382000046">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/553.3.02.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die genauen Daten und Maße sind die der Ausschreibung beiliegenden Detailzeichnung zu entnehmen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung beinhaltet:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Ausheben der Fundamentgrube in der vorgeschriebenen Größe einschließlich des Arbeitsraumes in Boden der Homogenbereich B1</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Herstellen und späterer Rückbau des erforderlichen Grubenverbaues.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Herstellen der Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15..</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Herstellen und späterer Rückbau der erforderlichen Schalung.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Herstellen der Bewehrung aus BSt 500 S gemäß Bewehrungsplan der Detailzeichnung.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Herstellen des Innenrohres als verlorene Schalung aus PE HD DN 400 mit einem Außendurchmesser von 40 cm einschließlich Lieferung und Aufsetzen der Verschlusskappe.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Herstellen der Kabeldurchführung aus einem Schutzrohr </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 126 einschließlich aufsetzen der Verschlusskappe.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern Kabelschutzrohre(s) FFKUS-M40 zur Übergabe an den Elektrofachmann.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8. Liefern, Einbauen und Verdichten des Beton C 20/25.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">9. Verfüllen des Arbeitsraumes mit einer Gesteinskörnung aus Naturgestein  0/32 oder 0/45.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10.  Die Lieferung aller erforderlichen Materialien ist einzurechnen</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">11. Der Abtransport des verdrängten Bodens und des vorhandenen Oberbaus einschließlich der dabei evtl. anfallenden Annahmekosten werden unter TLK 553.6. ff abgerechnet.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">12. Veranlassung der Kabelverlegearbeiten beim Netzbetreiber Dortmunder Netz GmbH. Es ist sicherzustellen, dass der Kabelanschluss für das erstellte Fundament vor dem Schließen der Oberfläche erfolgt ist bzw. (wenn Leerohrsystem vorhanden) ein späteres Einziehen des Kabels möglich ist.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wichtiger Hinweis:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Vor Einbau des Betons muss der Standort und die Bewehrung vom zuständigen städt. Bauüberwacher abgenommen werden.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Es handelt sich um ein B II-Baumaßnahme; es sind von dem angelieferten Beton Prüfkörper zu erstellen und zu überprüfen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Sollte vor Einbringung des Beleuchtungsmastes das Netzkabel bereits in das Hülsenrohr eingeführt werden so ist das Rohr nach oben fachgerecht mit einem geeigneten Deckel zu verschließen. Der Deckel muss das Gefahrenkennzeichen &#x22;Hochspannung&#x22; tragen. ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Sollte vor dem Einbringen des Beleuchtungsmastes die Oberfläche über dem Hülsenrohr verschlossen werden, so ist die Position des Rohres eindeutig in der Örtlichkeit zu markieren.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIHCOMI" RNoPart="10">
            <Qty>9.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description ID="R20250703121107382000045">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/553.3.02.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und Erstellung Hülsenrohrfundament HF1 im 400er Rohr</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung für: gerade Masten    3,7m bis 6m Lichtpunkthöhe</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung für gebogene Masten 3,7m bis 5m Lichtpunkthöhe Lieferung und Montage eines Betonfundamentes für einen Stahlrohrmasten gemäß statischem Nachweis, </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">HF1</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sauberkeitsschicht: </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite:0,90m </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge:0,90m </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe: 0,10m   </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außengröße Fundamenthülse:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: 0,80m </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge: 0,80m </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe:  0,80m   </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inkl. KG Hülsenrohr </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 400</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung mit geeignetem Hülsenrohrdeckel </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Deckel muss das Gefahrenkennzeichen &#x22;Hochspannung&#x22;  tragen. ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012,</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inkl. Kabeleinführung 150mm</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">passend für PE-HD DN126</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ggf. Inkl. Einbau / Auschluss der Leerohre</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern Kabelschutzrohre(s) 0,6m FFKUS-M40 zur Übergabe an den Elektrofachmann.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Masse des Bewehrungsstahls Bst 500: ca 75kg</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton: C20/25, Expositionsklasse XC2</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberkante der Fundamenthülse: 0,20m unter geplanter Straßenoberfläche </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkante der Sauberkeitsschicht: 1,10 unter geplanter </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenoberfläche</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Erstellung des Fundaments erfolgt nach der gültigen Konstruktionszeichnung HF1-HF3 </span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Hülsenrohrfundament  HF1 für die Aufnahme von Stahlrohrmasten 3,7 m bis 6m gr .3,7m bis 5m geb.LPH</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIHGAAA" RNoPart="20">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description ID="R20250703121113146000047">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/553.3.02.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und Erstellung Hülsenrohrfundament HF2  im 400er Rohr</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung für: gerade Masten     7m bis 10m Lichtpunkthöhe</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung für gebogene Masten 6m bis 7,5m Lichtpunkthöhe Lieferung und Montage eines Betonfundamentes für einen Stahlrohrmasten gemäß statischem Nachweis, </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">HF2</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sauberkeitsschicht: </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite:1,00m </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge:1,00m </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe: 0,10m   </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außengröße Fundamenthülse:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: 0,80m </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge: 0,80m </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe:  1,30m   </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inkl. KG Hülsenrohr </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 400</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung mit geeignetem Hülsenrohrdeckel </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Deckel muss das Gefahrenkennzeichen &#x22;Hochspannung&#x22; tragen. ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012,</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inkl. Kabeleinführung 150mm</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">passend für PE-HD DN126</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ggf. Inkl. Einbau / Auschluss der Leerohre</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern Kabelschutzrohre(s) 0,6m FFKUS-M40 zur Übergabe an den Elektrofachmann.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Masse des Bewehrungsstahls Bst 500: ca 90kg</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton: C20/25, Expositionsklasse XC2</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberkante der Fundamenthülse: 0,20m unter geplanter Straßenoberfläche </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkante der Sauberkeitsschicht: 1,60 unter geplanter </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenoberfläche</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Erstellung des Fundaments erfolgt nach der gültigen Konstruktionszeichnung HF1-HF3 </span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Hülsenrohrfundament HF2 für die Aufnahme von Stahlrohrmasten  7m bis 10m gr. 6m bis 7,5 geb.LPH</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIHHAAA" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Annahmekosten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEIHIPAI">
         <Description ID="R20250703121147807000050">
          <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/553.6.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Annahmekosten bei einer Recycling-Anlage.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Die Annahmekosten gelten für alle Gewerke.</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Sämtliche Leistungspositionen aller Leistungsbücher</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, bei denen die Annahmkosten gesondert vergütet werden,</span>
              <br/>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beziehen sich auf die nachfolgenden Positionen.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen:</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIHHPFA" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Annahmekosten für alle Gewerke / Leistun</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEIKABBI">
            <Description ID="R20250724094342007000003">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/553.6.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Als Kontrollnachweis sind dem Auftraggeber täglich</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten vorzulegen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Der Soll-Ist-Vergleich wird mittels der Wiegekarten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durchgeführt.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Die Recycling-Anlage ist dem Auftrageber 14 Tage vor</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfuhr schriftlich zu nennen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIHPBEA" RNoPart="10" RNoIndex="0">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>to</QU>
            <Description ID="R20250724094341998000002">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/553.6.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Annahmekosten für aufgenommenem Straßenoberbau .</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umrechungsfaktor 2,3 to/m³.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Annahmekosten für Straßenaufbruch</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIHMAAA" RNoPart="60">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>to</QU>
            <Description ID="R20250703121159115000053">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/553.6.01.60</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Annahmekosten für aufgenommenen Trümmerschutt.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Umrechnungsfaktor 2,3 t/m³).</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Annahmekosten für Trümmerschutt</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIIAAAA" RNoPart="555">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Verkehrstechnik Tiefbau Aufbrüche Wiederherst.Fundamente Gräben Gruben Aushub</span>
      </p>
     </LblTx>
     <CtlgAssign>
      <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
      <CtlgCode>557</CtlgCode>
     </CtlgAssign>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAKEIICBMI">
       <Description ID="R20250703120721029000019">
        <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18322 - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelleitungstiefbauarbeiten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> DIN 18328 - </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbruch- und Rückbauarbeiten von Verkehrsflächen,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18196</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - ATV, Klassifikation von Bodenarten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4124</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN ISO 14688-1</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,  Beschreibung und Klassifizierung von Boden,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1916</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 295 - S</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eurocode 7 (EC7)</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Geotechnische Bemessung,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV EW - StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau  </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTVE-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZTV A - StB </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TL BuB E-StB</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, </span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Stadt Dortmund im Straßenbau</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
           </p>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:31pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden und Anschüttungen:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Definition Boden / Anschüttungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu Böden / Anschüttungen zählen:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in allen Verkehrsflächen unterhalb der Befestigung aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2 Alle anthropogenen Anschüttungen und gewachsene / umgelagerte Böden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach EBV.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff &#x22;Boden / Anschüttungen&#x22; für die vorgennanten Materialien verwendet.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Separierte Aufnahme von Böden / Anschüttungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Böden / Anschüttungen sind, soweit nicht anders vorgegeben nach den Homogenbereichen des Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Homogenbereiche</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten zu entnehmen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vom AG ermittelte Mächtigkeit der Oberbau- / Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefügten Gutachten zur Bestandserfassung.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Profilgemäßer Aushub</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub hat profilgemäß entsprechend den Vorschriften und der städtischen Vorgaben zu erfolgen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6. Abrechnung</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmaß im Abtrag. Die entstehende Oberfläche nach Abtrag ist zu kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der Aushubarbeiten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7. Annahmestelle</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Abfuhr von Böden und Anschüttungen, die vom AN übernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage vor Abfuhr schriftlich zu benennen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8.Mehraufwand für das Lösen im Bereich von Hindernissen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Lösen und Aufnehmen der Aushubmassen entlang angrenzender Gebäude, auch unter Vordächern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie z.B. Abzweigkästen, Randbefestigungen, Winkelstützen, Schächte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand für das Ausschachten im Bereich von unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc. wird gesondert vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">9. Mehrkosten für die separate und abschnittsweise Aufnahme</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrkosten für das separate und abschnittsweise Lösen, Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden Rechnungen beizufügen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für die fachgerechte Verfahrenweise gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung, Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen Zwischenlagerplatz zur Verfügung.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIIBBFA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kabelgräben</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>557</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAKEIIEIEI">
         <Description ID="R20250703120721029000021">
          <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.1.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung von Kabelgräben.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise:</span>
             </p>
             <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der bei Gräben über 1,25 m erforderliche Verbau wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lage der Kabelschutzrohrzone: Oberster Rohrscheitel des Kabelschutzrohres liegt 10 cm unter Planum; der Kabelkanal liegt grundsätzlich nicht im Straßenoberbau!</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Neubaumaßnahmen (Vollausbau) wird der Grabenaushub, wenn nicht anders vorgegeben ab Planum aufgemessen.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Arbeiten im Bestand ist die Oberkante Graben unterhalb der Befestigung aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen. Das einmalige Anstemmen der vorhandenen Asphaltschichten beidseitig entlang des Entwässerungs- / Kanalgrabens und um der Baugruben in die Aushubpositionen einzurechnen.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Verbau ist in die Aushubpositionen einzurechnen.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Abrechnung der Kabelgräben sind die städtischen Abrechnungsformulare zu verwenden.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich ist die Lage aller Kabelleerrohre nach Angabe des AG zu dokumentieren.</span>
               <br/>
              </li>
             </ol>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
             </p>
             <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung aller Aushubpositionen Kabelgräben, Baugruben für Fundamente und Abzweigkästen etc.) erfolgt nach Aufmaß im Abtrag.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Größe des Kabelgrabens legen die &#x22;Richtlinien der Stadt Dortmund&#x22; fest.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Aufnahme der Straßenoberfläche aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen etc. wird im Leistungsbuch &#x22;Erschließungsarbeiten&#x22; abgerechnet.</span>
              </li>
             </ol>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse:</span>
             </p>
             <ol style="margin-left:14pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse infolge abschnittsweiser Bauausführung aufgrund der Verkehrsführung etc. werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </li>
              <li>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von Versorgungsleitungen jeglicher Art und Größe werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </li>
             </ol>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Vorbemerkungen</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIIDHMI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Aushub und Verfüllung von Kabelgräben - Bodenübernahme AN</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>557</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIIFILI" RNoPart="20">
            <Qty>160.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>557</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20250703120721044000022">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.1.01.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden / Anschüttungen in Kabelgräben, getrennt nach den vorgegebenen Homogenbereichen profilgemäß lösen und laden.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
                </p>
                <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Owner">
                 <ComplCaption>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite b =</span>
                 </ComplCaption>
                 <ComplBody>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40 &#x27;</span>
                 </ComplBody>
                 <ComplTail>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
                 </ComplTail>
                </TextComplement>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">   (40 - 60 cm)</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
                </p>
                <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Owner">
                 <ComplCaption>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe t =</span>
                 </ComplCaption>
                 <ComplBody>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;70 &#x27;</span>
                 </ComplBody>
                 <ComplTail>
                  <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
                 </ComplTail>
                </TextComplement>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  (40 - 90 cm)</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das aufgenommene, nicht einbaufähige sowie das überschüssige Material geht in das Eigentum des AN über. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Kabelgräben b = 40 - 60, t = 40 - 90  ausheben</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIIHAHI" RNoPart="50">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>557</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20250703120736493000023">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.1.01.50</WICNo>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fels des Homogenbereichs </span>
                 <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Owner">
                  <ComplCaption/>
                  <ComplBody>
                   <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27; &#x27;</span>
                  </ComplBody>
                  <ComplTail/>
                 </TextComplement>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  nach Bestandsgutachten und Unterlagen des AG profilgemäß lösen, auf 60 cm Durchmesser zerkleinern und laden, als Zulage zum Aushub für Kabelgräben. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN über. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung gemäß Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Nachweis für den abgefahrenen Felsaushub sind dem Auftraggeber täglich Wiegekarten einer öffentlichen Waage vorzulegen. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Abrechnung gilt der Umrechnungsfaktor 2,6 t/m³.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Zulage Felsaushub</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIJHAAA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kabelschutzrohre</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>557</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIJHPPI" RNoPart="9">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Beleuchtungsrohre PVC-U, schwarz</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>557</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEIJGKFI">
            <Description ID="R20250703120953715000038">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.2.09.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kabelschutzrohre für die Beleuchtungskabel werden</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht in die Abzweigkästen verlegt.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohre 126*3,0 mm in Stangen und mit</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angeformter Klebemuffe.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: PVC-U;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außendurchmesser: 126 mm;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mindestinnendurchmesser: 120 mm;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche außen: glatt;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche innen: glatt (keine Längsrillen);</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe, außen: schwarz;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbindungen: Wasser- und Sanddicht.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Graben- und Rohrzwischenraumverfüllung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettung und Grabenverfüllung sind in die</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegepositionen der Kabelschutzrohre einzurechnen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verfüllung und Verdichtung erfolgt lagenweise und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufgrund der engen Platzverhältnisse von Hand.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettung:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">natürliche Gesteinskörnung, Korngruppe 0/4 mm, </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke 10 cm;</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfüllung des Grabens und der Rohrzwischenräume:</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">natürliche Gesteinskörnung, Korngruppe 0/4 mm, bis 10</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">cm über OK Rohrscheitel, von Hand lagenweise einbauen und verdichten.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIJJHFI" RNoPart="10">
            <Qty>400.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>557</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20250703120953715000039">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.2.09.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohre PVC-U 126*3,0 mm mit Klebemuffe ,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schwarz, für Beleuchtungskabel liefern und verlegen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Rohre PVC-U 126*3,0 mm , schwarz</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIJKHOA" RNoPart="11">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>557</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20250703120953715000040">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.2.09.11</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr-Bögen PVC-U 126*3,0 mm, 45°, liefern und verlegen. Als Zulage zur Rohrverlegung.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Bögen für PVC-U 126*3,0 mm , 45°, schwarz</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIJLHPI" RNoPart="12">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>557</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20250703120953715000041">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.2.09.12</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr-Bögen PVC-U 126*3,0 mm, 90°, liefern und verlegen. Als Zulage zur Rohrverlegung.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Bögen für PVC-U 126*3,0 mm , 90°, schwarz</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIIICNA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Weitere Arbeiten an Kabelkanälen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>557</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIIJDFA" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Sonstiges</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>557</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIIKDNI" RNoPart="10">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>Stck</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>557</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20250703120756757000026">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.3.03.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschlußkappen, -stopfen oder -deckel aus Kunststoff</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für Kunststoffrohre aller Art mit einem</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außendurchmesser von 110 mm oder 126 mm entsprechend des</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Innendurchmessers und den Herstellervorgaben liefern</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und einbauen. Die erstellte Rohrabdichtung muß Wasser-</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Sanddicht sein.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Verschlußkappen /-deckel für Kabelschutzrohre</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIJAAAA" RNoPart="20">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>557</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20250703120853414000031">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.3.03.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Natürliche Gesteinskörnung der Korngruppe 0/4 mm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und von Oberkante Kabelschutzrohrzone ( 10 cm</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Rohrscheitel) bis Planum in unterschiedlicher</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke und in unterscheidlicher Breite als</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaustausch einbauen und verdichten. Den verdrängten</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub (Boden usw.) aufnehmen und entsorgen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Sand</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIJBAAA" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Muffengruben und Mastgruben</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIJBPFA" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Muffengrube erstellen</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIJCPAI" RNoPart="10">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description ID="R20250703120920980000034">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.5.01.10</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnehmen bzw. Aufbrechen des Oberbaus.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnehmen von Rasensoden.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausheben der Muffengrube 1,1 m x 1,1 m x 0,9 m</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jeweils1,089 m³</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich O und Homogenbereich B1 nach </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausbaustoffe getrennt seitlich lagern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Elektromontagearbeiten Netzkabel</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Muffe einsanden und mit Kabelabdeckungen abdecken.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbringen und lagenweises Verdichten der zur Verfüllung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeigneten Ausbau-/Ersatzbaustoffe.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ersatzbaustofflieferungen für nicht wieder verwendbare Ausbaustoffe.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbrechen, Aufnehmen und Herstellen der Mehrbreiten gem. ZTV-A-StB.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und Einbauen der Baustoffe zur provisorischen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederherstellung des Oberbaus.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufladen, Abfuhr und Entsorgung nicht verwendeter</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein- und Ausbaustoffe einschließlich Entsorgungsgebühren.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anmerkungen:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mögliche Erschwernisse, die durch bereits im Grubenbereich vorhandene andere Medien, Altfundamente und andere Hindernisse hervorgerufen werden, sind in den Einheitspreis einzurechnen. ggf. muss in Handschachtung gearbeitet werden.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollten Grubenabsicherungsarbeiten, Fußwegquerungen, Fahrzeugquerungen oder befahrbare Grubenabdeckungen erforderlich sein, so sind diese in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Muffengrube 1,1x1,1x0,9 ausheben und verfüllen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIJFAAA" RNoPart="20">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description ID="R20250703120930195000035">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.5.01.20</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnehmen bzw. Aufbrechen des Oberbaus.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnehmen von Rasensoden.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausheben der Muffengrube 1,1 m x 1,1 m x 0,9 m</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jeweils1,089 m³</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich O und Homogenbereich B1 nach </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausbaustoffe getrennt seitlich lagern.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Elektromontagearbeiten Netzkabel</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Muffe einsanden und mit Kabelabdeckungen abdecken.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbringen und lagenweises Verdichten der zur Verfüllung</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeigneten Ausbau-/Ersatzbaustoffe.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ersatzbaustofflieferungen für nicht wieder verwendbare Ausbaustoffe.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbrechen, Aufnehmen und Herstellen der Mehrbreiten gem. ZTV-A-StB.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und Einbauen der Baustoffe zur provisorischen</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederherstellung des Oberbaus.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Endgültige Wiederherstellung der Oberflächen entsprechend den</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgefundenen Gegebenheiten.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ggf. Liefern des Oberbaumaterials.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ggf. Transport- und Ladearbeiten für die von der Stadt Dortmund</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beigestellten Ersatzpflaster und -platten.</span>
                 <br/>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufladen, Abfuhr und Entsorgung nicht verwendeter</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein- und Ausbaustoffe einschließlich Entsorgungsgebühren.</span>
                 <br/>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anmerkungen:</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mögliche Erschwernisse, die durch bereits im Grubenbereich vorhandene andere Medien, Altfundamente und andere Hindernisse hervorgerufen werden, sind in den Einheitspreis einzurechnen. ggf. muss in Handschachtung gearbeitet werden.</span>
                </p>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollten Grubenabsicherungsarbeiten, Fußwegquerungen, Fahrzeugquerungen oder befahrbare Grubenabdeckungen erforderlich sein, so sind diese in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Muffengrube 1,1x1,1x0,9 ausheben, verfüllen und wiederherstellen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIIMAAA" RNoPart="7">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sonstige Arbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <CtlgAssign>
        <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
        <CtlgCode>557</CtlgCode>
       </CtlgAssign>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAKEIIMPGI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Sonstiger Aushub im Kabelgraben</span>
          </p>
         </LblTx>
         <CtlgAssign>
          <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
          <CtlgCode>557</CtlgCode>
         </CtlgAssign>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="AAAAAAAAKEIIOPPA">
            <Description ID="R20250703120813429000030">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.7.01.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachfolgende Leistungen werden nur nach Vorlage der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten abgerechnet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Annahmekosten werden gesondert vergütet.</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dabei handelt es sich nicht um den gebundene</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenoberbau. Dieser ist in Leistungsbuch</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Erschließungsarbeiten&#x22; abzurechnen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Vorbemerkungen:</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="AAAAAAAAKEIINPOI" RNoPart="5">
            <Qty>120.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>AAAAAAAAKEBEDHKA</CtlgID>
             <CtlgCode>557</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description ID="R20250703120813429000029">
             <WICNo>66-3-3 Verkehrstechnik/VT 3/555.7.01.05</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberbau für Grabenaushub bestehend aus</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht, Frostschutzschicht oder Packlage</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in anstehender Dicke lösen, sortieren und getrennt zur</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederverwertung seitlich lagern. Nach der</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohrverlegung das einbaufähige Material</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">getrennt lagenweise wieder einbauen und verdichten. Das</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verdrängte und nicht brauchbare Material aufladen und</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entsorgen. Die Annahmekosten werden gesondert im</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsbuch &#x22;Erschließungsarbeiten und Annahmekosten&#x22;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet. Als Zulage zum Grabenaushub!</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Oberbau im Graben lösen und wieder einbauen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
