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Leistungsverzeichnis (LV)



Herstellung und Lieferung von zwei baugleichen betriebsbereiten Kompaktkehrmaschinen mit einem geschobenen 2-Besensystem in der 2,0 m³ Klasse
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1. [bookmark: _Toc244611697]Leistungsbeschreibung

Der Auftraggeber beabsichtigt die Beschaffung von zwei baugleichen betriebsbereiten Kompaktkehrmaschinen in der 2,0 m³ Klasse.

2. [bookmark: _Toc244611698]Einsatzgebiet und Verwendungszweck

Der Einsatz der Kehrmaschinen erfolgt im Rahmen der maschinellen kommunalen Straßenreinigung auf Fahrbahnen und Wegen an ca. 250 Tagen im Jahr im Stadtgebiet Dorsten. Die Mindestnutzungsdauer beträgt 6 Jahre bei rund 2.000 Einsatzstunden im Jahr. 

3. [bookmark: _Toc244611699]Einzuhaltende Vorschriften

Alle relevanten sowie die allgemein anerkannten europäischen Normen und nationalen (deutschen) Gesetze, Vorschriften, Normen, Richtlinien und technische Regeln, in der zum Zeitpunkt der Lieferung des Fahrzeuges jeweils neuesten Fassung, sind einzuhalten.  

4. [bookmark: _Toc244611700]Ergänzende Unterlagen

Mit dem Angebot sind sämtliche Unterlagen und Angaben in deutscher Sprache zur vollständigen Darstellung und Dokumentation einzureichen. Diese Unterlagen (z.B. aktuelles Prospektmaterial, Daten und Maßblätter, Achslastberechnungen, Produktbeschreibungen) sind zur Bewertung der technischen Anforderungen erforderlich.  

5. [bookmark: _Toc244611701]Einweisung/Schulung

Die gründliche Einweisung und Schulung des Bedienpersonals sind im Angebotspreis enthalten

6. [bookmark: _Toc244611702]Garantie und Reparatur

(1) Für das gelieferte Fahrzeug gewährt der Auftragnehmer eine Vollgarantie von 24 Monaten auf sämtliche Bauteile. Die Garantie beginnt nach betriebsfertiger Auslieferung des Fahrzeuges und Abnahme durch den Auftragnehmer.
(2) Reparaturen innerhalb der Garantiezeit müssen innerhalb einer angemessenen Frist (werktags innerhalb von 48 Stunden) abgeschlossen werden.
(3) Als abgeschlossen gilt eine Reparatur, wenn das Fahrzeug wieder vollständig einsatzbereit ist und dem Auftraggeber am Betriebsstandort zur Verfügung steht.
(4) Sollte dieser Zeitrahmen bei Garantiereparaturen nicht eingehalten werden können, so verpflichtet sich der Auftragnehmer für die Dauer des Ausfalls des Fahrzeuges die Kosten für ein entsprechend vergleichbares, geeignetes Ersatzfahrzeug zu übernehmen. 
(5) Alternativ steht es dem Auftragnehmer frei, dem Auftraggeber ein entsprechend gleichwertiges Ersatzfahrzeuges bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen.
(6) Die Ersatzteilversorgung innerhalb und außerhalb der Garantiezeit erfolgt innerhalb 24 Stunden, ausgenommen Samstage, Sonntage und Feiertage (dies gilt für Lagerware, Umfang wird nach Auftragsvergabe abgestimmt)
(7) [bookmark: _Toc244250118]Der Auftraggeber wird ermächtigt nach Absprache Reparatur-und Serviceleistungen während der Garantiezeit gegen Kostenerstattung eigenständig durchzuführen.
(8) [bookmark: _Toc244250119]Die Ersatzteilverfügbarkeit muss mindestens 6 Jahre betragen.




7. [bookmark: _Toc244611703]Fahrzeugkonfiguration

	Pos.
	Fahrgestell

	1. 
	Rechtslenker

	2. 
	Vorderradlenkung, Allradlenkung zuschaltbar

	3. 
	Scheibenbremsen vorne und hinten

	4. 
	Dieselmotor, Schadstoffklasse mind. Euro 6 e

	5. 
	Radstand maximal 2.200 mm

	6. 
	Maximale Fahrzeugbreite (ohne Spiegel) ca. 1.380 mm

	7. 
	Maximale Fahrzeughöhe (ohne RKL) ca. 2.150 mm

	8. 
	Hydrostatischer Fahrantrieb mit Tempomat, einstellbare hydraulische Verzögerung

	9. 
	Transportgeschwindigkeit mind. 60 km/h

	10. 
	Antiblockiersystem (ABS)

	11. 
	Arbeitsgeschwindigkeit mindestens von 0 bis 15 km/h

	12. 
	Arbeitsfahrt Rückfahrgeschwindigkeit mind. 10 km/h

	13. 
	Zulässiges Gesamtgewicht max. 6.000 kg

	14. 
	Leergewicht max. 3.650 kg

	15. 
	Zuladung min. 2.000 kg

	16. 
	Reifengröße 225/75 R16C

	17. 
	Reserverad

	18. 
	Halterungen für Nummernschilder

	
	

	
	Kehraggregat/Aufbau

	19. 
	Kehrsaugmaschine

	20. 
	2-Besenanlage mit Mischbesenbesatz

	21. 
	Nutzbares Volumen des Kehrichtbehälters mind. 1,7 m³

	22. 
	Kehrichtbehälter aus rostfreiem Material (z.B. Edelstahl, Aluminium)

	23. 
	Kehrichtbehälter hydraulisch kippbar 

	24. 
	Geschobene Kehrbesen links und rechts, Durchmesser mind. 900 mm, stufenlos verstellbare Drehzahl mindestens zwischen 0-120 U/min

	25. 
	leistungsgesteigerter Besenantrieb auf rechtem Besen für den Wildkrauteinsatz

	26. 
	Unabhängige Besensteuerung, getrennt hydraulisch steuerbare Besen, auf/ab, links/rechts

	27. 
	Anfahrschutz für Besen frontal und seitlich

	28. 
	Wickelschutz an beiden Besenmotoren

	29. 
	Kehrbreite mindestens 2.500 mm

	30. 
	Unabhängig von der Besendrehzahl stufenlos regelbares Sauggebläse

	31. 
	Saugmund auf Rollen mit Grobschmutzklappe

	32. 
	Alle Besen mit LED Arbeitsscheinwerfer, separat schaltbar

	33. 
	Saugmundbeleuchtung in LED Ausführung, separat schaltbar

	34. 
	Frischwassertank mind. 250 Liter 

	35. 
	Wasserrückgewinnungssystem / Umlaufwassersystem mit Filterung

	36. 
	Wasserablass 

	37. 
	Wasseranschluss System „Storz“ 2“

	38. 
	Saugschachtkamera mit eigenem Monitor im Führerhaus

	39. 
	Zwei zusätzliche LED Rückfahrscheinwerfer am Heck rechts/links, jeweils mind. 1000 Lumen Lichtstärke

	40. 
	Zwei LED Eckblitzleuchten auf der Kabine und dem Kehrbehälter, flache Ausführung, je zwei vorne und hinten 

	41. 
	Zwei LED Arbeitsleuchten vorne an der Kabine

	42. 
	Positionsleuchten am Heckteil links/rechts

	43. 
	Warnmarkierung nach DIN 30710 und Konturmarkierung

	44. 
	LED-Umfeldbeleuchtung

	45. 
	Zentralschmieranlage

	46. 
	Wendelüfter zur Umkehrung des Kühlluftstromes

	47. 
	Zertifizierung mindestens nach EUnited PM 10 / 3 Sterne 

	
	

	
	Kabine

	48. 
	Zwei-Sitz-Kabine mit Zertifikat nach UN-ECE-R 29 (Zertifikat ist beizufügen)

	49. 
	Klimaanlage

	50. 
	Beheizbare Frontscheibe 

	51. 
	Lenksäule axial und im Winkel verstellbar

	52. 
	Luftgefederter Fahrersitz mit 3 Punkt Gurt sowie Höhen-, Neigungs- und Längsverstellung, Lendenstütze, Kopfstütze und Sitzheizung 

	53. 
	Beifahrersitz (Basis-Ausführung)

	54. 
	Radio mit DAB+ und USB und Bluetooth Freisprecheinrichtung und mind. 2 Lautsprechern 

	55. 
	360° Kamerasystem mit Anzeige auf mind. 7 Zoll TFT Farbdisplay mit Lichtschutzhaube und Edelstahlhalter

	56. 
	Steuereinheit der Besen wahlweise rechts oder links vom Lenkrad (genaue Position wird nach Auftragserteilung abgestimmt) 

	57. 
	Beheizbare Rückspiegel und Weitwinkelspiegel

	58. 
	Sonnenblende auf Fahrerseite

	
	

	
	Sonstiges

	59. 
	Lackierung Behälter und Kabine in RAL 2011 (tieforange)

	60. 
	Konservierung / Hohlraumversiegelung 

	61. 
	Ersatzteilversorgung innerhalb 24 Stunden, ausgenommen Samstage, Sonntage und Feiertage (gilt für Lagerware, Umfang wird nach Auftragsvergabe abgestimmt)

	62. 
	Erfolgt die Lieferung des/der bestellten Ersatzteils/e zu einem späteren Zeitpunkt, wird je Tag der verspäteten Lieferung 100,00 Euro für den Ausfall der Kehrmaschine in Rechnung gestellt. 

	63. 
	Einsatz Servicetechniker innerhalb 24 Stunden (werktags)

	64. 
	Der Kommunale Servicebetrieb Dosten wird ermächtigt nach Absprache Reparatur-und Serviceleistungen während der Garantiezeit gegen Kostenerstattung eigenständig durchzuführen.

	65. 
	Einweisung des Bedienungspersonals

	66. 
	Ersatzteilliste Deutsch 2-fach in Papierform und digital auf USB Stick, Online o.ä

	67. 
	Bedienungsanleitung 2-fach in Papierform und digital auf USB Stick, Online o.ä

	68. 
	Schaltplan 1-fach in Papierform und digital auf USB Stick, Online o.ä

	69. 
	Nachweis über CE - Abnahme und Konformitätserklärung

	70. 
	TÜV Gutachten

	71. 
	Zulassungsbescheinigung Teil II, bzw. für die Zulassung notwendigen Unterlagen

	72. 
	Überführung Dorsten

	73. 
	Garantie mindestens 24 Monate und mindestens 2.500 Betriebsstunden

	74. 
	Lieferzeit maximal 20 Wochen nach Auftragserteilung




8. [bookmark: _Toc244611704]Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.



9. [bookmark: _Toc244611705]Zuschlagskriterien

Den Zuschlag erhält das günstigste Angebot.

2 Stück x  	_____________ € Einzelpreis Summe (netto)

=	_____________ €  Gesamtsumme (netto)

	
					+	_____________ €   ________% MwSt.		

					=	_____________ €  Gesamtsumme (brutto)

					./.    	_____________ €  ________% Skonto bei
Zahlung innerhalb von ___ Werktagen

					=	_____________ €  Endsumme (brutto)

Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkannt.




____________________			________________________
Ort, Datum					Stempel und Unterschrift

