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Leistungsüberblick und Zielsetzung

Die Feuerwehr Oberhausen beabsichtigt die Beschaffung von 3 einsatzfähigen, kabelgebundenen Drohnensystemen (inkl. Lieferung, Inbetriebnahme und Anwendereinweisung / Schulung) zur luftgestützten Lageerkundung in der Gefahrenabwehr und bei Großveranstaltungen.

Drohnen sollen hierbei helfen den Einsatz transparenter und sicherer zu gestalten und sollen wertvolle Daten liefern, die sowohl bei Live-Einsätzen eine akute Hilfestellung geben und eine Grundlage schaffen die Planung zukünftiger Veranstaltungen zu optimieren (z.B. im Hinblick auf Wegeführung und Menschenansammlungen).

Einsatz- und Zielsetzung
· Schnelle, autonome Bereitstellung von Live-Lagebildern (optisch und Wärmebild) zur Führungsunterstützung, zur Gefahrenabwehr und zur späteren Auswertung der Bilder
· Dauerbetrieb unabhängig von Akkulaufzeiten, stabile Positionierung 
· Bereitstellung der Daten in Echtzeit für Einsatzleitung, Leitstelle, Stab, mobile Endgeräte und Übertragung der gewonnenen Daten in unsere urbane Datenplattform
· Einsatz bei Großveranstaltungen um Besucherströme zu identifizieren und ein breiteres Lagebild herzustellen


Die wesentlich benötigten Kernfeatures sind im folgenden Kapitel „Leistungsmerkmale“ beschrieben.












Leistungsmerkmale 
Für die Nutzung im Einsatz benötigt die Feuerwehr Oberhausen Drohnen mit speziellen Merkmalen. Es werden insgesamt 3 Drohnen benötigt. Die zu beschaffenden Drohnen müssen folgende Leistungsmerkmale abdecken:



2 Stück Drohnen - Variante A:

· Automatisierter Betrieb der Drohne (über eine kabelgebundene Energieversorgung und automatisierter Stabilisierung des Drohnenflugs - Tethering)

· Sensorik: 
· Wärmebildkamera (IR) mit mindestens radiometrisch 320p Auflösung (27 fps) 24 Grad
· Normales Videobild mit mind. 4k Auflösung und 16-facher Zoom

· Vollautomatisierter Drohnenbetrieb per one-touch Funktion

· Sicherer Betrieb ohne spezialisiertes Drohnenpersonal

· Bodenstation mit automatischer Kabelspule und Notstromversorgung

· Transport:
· Transportbox für die Drohne, welche einen mobilen Einsatz erlaubt
· Ein-Personenbedienung, schneller Aufbau, Umbau auf Dachbox möglich

· Flughöhe mindestens 40 Meter

· Einsatz der Drohne bei starkem Wind (mind. 35 km/h), sowie bei Regen und Schnee

· Datenübertragung:
· Videostreaming Funktion zur Stab- und Leitstelle über Internet
· Fernsteuerung in Stab- oder Leitstelle
· Gleichzeitige Live Übertragung von RGB- und Wärmebild
· Speicherung der Bilder und Videos

· Mindestens 24h durchgängige Flugzeit

· IOS App zur Steuerung der Drohne

· Anwendereinweisung / Schulung zu Funktionsweise, Sicherheitsschulung, Einsatztaktik, Datenübertagung, Wartung / Pflege. Praktische Einweisung vor Ort in Oberhausen in deutscher Sprache

· Versehen der Drohnen mit EU-Drohnenkennzeichen auf feuerfester Plakette

· Sicherheit: Failsafe-Automatik. Automatisches Landen der Drohne bei Störungen und Stromausfall

· Die Drohne und all ihre Komponenten (inkl. Tethering-Funktion) müssen von einem Anbieter stammen. Bei Gewährleistungsfällen muss ein zentraler Ansprechpartner gewährleistet sein.


1 Stück Drohne - Variante B:

· Automatisierter Betrieb der Drohne (über eine kabelgebundene Energieversorgung und automatisierter Stabilisierung des Drohnenflugs - Tethering)

· Sensorik: 
· Wärmebildkamera (IR) mit mindestens radiometrisch 640p Auflösung (27 fps) 24 Grad
· Normales Videobild mit mind. 4k Auflösung und 16-facher Zoom

· Vollautomatisierter Drohnenbetrieb per one-touch Funktion

· Sicherer Betrieb ohne spezialisiertes Drohnenpersonal

· Bodenstation mit automatischer Kabelspule und Notstromversorgung

· Transport:
· Transportbox für die Drohne, welche einen mobilen Einsatz erlaubt
· Ein-Personenbedienung, schneller Aufbau, Umbau auf Dachbox möglich

· Flughöhe mindestens 40 Meter

· Einsatz der Drohne bei starkem Wind (mind. 35 km/h), sowie bei Regen und Schnee

· Datenübertragung:
· Videostreaming Funktion zur Stab- und Leitstelle über Internet
· Fernsteuerung in Stab- oder Leitstelle
· Gleichzeitige Live Übertragung von RGB- und Wärmebild
· Speicherung der Bilder und Videos

· Mindestens 24h durchgängige Flugzeit

· IOS App zur Steuerung der Drohne

· Anwendereinweisung / Schulung zu Funktionsweise, Sicherheitsschulung, Einsatztaktik, Datenübertagung, Wartung / Pflege. Praktische Einweisung vor Ort in Oberhausen in deutscher Sprache

· Versehen der Drohnen mit EU-Drohnenkennzeichen auf feuerfester Plakette

· Sicherheit: Failsafe-Automatik. Automatisches Landen der Drohne bei Störungen und Stromausfall 

· Die Drohne und all ihre Komponenten (inkl. Tethering-Funktion) müssen von einem Anbieter stammen. Bei Gewährleistungsfällen muss ein zentraler Ansprechpartner gewährleistet sein.



Die in den Leistungsmerkmalen gelisteten Kriterien sind Mindestkriterien. Wenn ein Mindestkriterium nicht erfüllt wird, wird das Angebot ausgeschlossen.
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