<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2024.07.02  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.1</Version>
  <VersDate>2009-12</VersDate>
  <Date>2026-07-08</Date>
  <Time>14:36:45</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V24.0.563</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>2026-026-Bla</NamePrj>
  <LblPrj>Mercatorquartier IV BA</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIAINAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>3 von 3</Name>
    <LblBoQ>Baustraße</LblBoQ>
    <Date>2026-07-08</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>LV-Hierarchie 2</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>3</NoUPComps>
    <LblUPComp1>Material</LblUPComp1>
    <LblUPComp2>Lohn</LblUPComp2>
    <LblUPComp3>Sonstiges</LblUPComp3>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBOAAAA" RNoPart="2">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Untergrund, Unterbau und Entwässerung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBOAOPI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Verbesserung von Untergrund/ Unterbau</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAIBBOCNMI">
         <Description>
          <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/02.4.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verdichten</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> wird nur auf Anweisung der AG vergütet oder wenn die AN ein Baufeld mit vorhandener Sohle/ vorhandenem  Unterbau von einer Fremdunternehmerin übernimmt.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Hinweis zu Verdichten</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBOBOFI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Verdichten</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAIBBOGAAA" RNoPart="10">
            <Qty>1500.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/02.4.1.0010. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenverdichtung als Nachverdichtung einer anstehenden Sohle der Fahrbahn mit einer Wirkungstiefe bis 40 cm mit geeignetem Gerät durchführen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBPAAAA" RNoPart="3">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Oberbau</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBPAOPI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Tragschichten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAIBBPCNMI">
         <Description>
          <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.1.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gelieferte Stoffe</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ist der Materialverbrauch in geeigneter Form (Liefer-/ Wiegescheine gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV)) nachzuweisen.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe auch die </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">n</span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Vorbemerkung</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">en zur Baubeschreibung.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der geforderte und nachzuweisende </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsgrad/ Verformungsmodul</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> richtet sich nach der vereinbarten Belastungsklasse der RStO.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasserschutzbereiche</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> darf für die Frostschutz- und Schottertragschicht (FSS + STS) nur natürliches Gestein</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:19pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(</span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grauwacke</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">) eingebaut werden.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-Material</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> für die FSS und STS ist ein Recycling-Baustoff der Klasse 1 + 2 (RC-1; RC-2) </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> der Ersatzbaustoffverordnung (</span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EBV</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">) Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 7 + 8, Spalte 2 + 3 und </span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:19pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2, der Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, sind zwingend</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:19pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzuhalten.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eignungsnachweis</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ist </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vor Baubeginn</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> der Projektleitung </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorzulegen</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> und hat alle Angaben nach Vorgabe der Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebundene Deckschicht</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:2.90mm 14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:2.90mm 14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Beton gemäß ZTV Beton-StB oder</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:2.90mm 14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft </span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:4.90mm 14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBPBOFI" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Tragschichten ohne Bindemittel</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAIBBPDODI" RNoPart="1232">
            <Qty>1300.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.1.1.1232. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter Fahrbahnfläche 32 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>FSS, d = 32 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn-</span>
                  <br/>
                  <span>flächen einbauen.</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAIBCAJGMI" RNoPart="1650">
            <Qty>1300.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.1.1.1650. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein, Grauwacke, der Körnung 0/45 mm liefern und in Fahrbahnflächen 25 cm dick einbauen. Für Körnung bis 2 mm ist Natursand zugelassen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Schottertragschicht aus Naturgest., d = 25 cm in Fahrbahn-</span>
                  <br/>
                  <span>flächen einbauen.</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <Remark ID="AAAAAAAAIBBPGMMA">
         <Description>
          <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.1.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eignungsnachweise</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sind dem AG rechtzeitig vor dem geplanten Einbau zur Kenntnis zu geben.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ist grundsätzlich Straßenbaubitumen 70/ 100 zu verwenden. Abweichungen sind einzelvertraglich möglich.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">:</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten sind vor dem Einbau von Asphalttragschichten anzusprühen.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> hat der Einbau mit einem </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßen- oder Minifertiger</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> zu erfolgen.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wo die Technik oder die Örtlichkeit den Einbau mit einem Straßen- oder Minifertiger nicht zulässt, ist </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in Ausnahmefällen Handeinbau</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> erlaubt.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für gelieferte Stoffe ist der </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialverbrauch</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> in geeigneter Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch kaufmännische Vorbemerkungen)</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe auch die </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technischen Vorbemerkung</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">en zur Baubeschreibung.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">:</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Ausnahmefällen begründeter </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handeinbau wird nur gesondert vergütet</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, wenn die Flächen über 5 % der Gesamtfläche betragen und bei Angebotsabgabe keine Unterlagen zur Berücksichtigung des technologisch bedingten Handeinbaues vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu vertreten sind.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Hinweise zu Asphalttragdeckschichten</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBPFNMI" RNoPart="7">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Asphalttragdeckschichten</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAIBBPHLKI" RNoPart="1110">
            <Qty>750.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.1.7.1110. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragdeckschicht mit einer oberen Siebgröße von 16 mm in Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung  und in Breiten </span>
                </p>
                <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 2,50 m, mit 250 kg/m², etwa 10 cm stark, einbauen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>AC 16 TD; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAIBBPJLJI" RNoPart="1510">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.1.7.1510. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragdeckschicht mit einer oberen Siebgröße von 16 mm in Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung von Hand und in Breiten </span>
                 <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">£</span>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 1,20 m, mit 250 kg/m², etwa 10 cm stark, einbauen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>AC 16 TD; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="AAAAAAAAIBBPKLFI" RNoPart="1720">
            <Qty>770.000</Qty>
            <QU>m²</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.1.7.1720. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Abstumpfung und zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit der Asphalttragdeckschicht, Edelsplitt aus Hartkalkstein der Körnung 2/5 mm auf die Oberfläche der noch heißen Schicht aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist zu entfernen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Hartkalkstein 2/5 mm</span>
                  <br/>
                  <span>abstreuen.</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <Remark ID="AAAAAAAAIBBPMKCA">
       <Description>
        <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.</WICNo>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profilausgleich</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> wird wie folgt definiert: auf vorhandener Schicht Material in unterschiedlichen Dicken in einem separaten Arbeitsgang einbauen, damit darüber liegende Schichten vertragsgemäß eingebaut werden können.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehreinbau</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> wird wie folgt definiert: über das Soll hinaus geliefertes und abrechenbares Material einer Schicht, weil auf der darunterliegenden Schicht kein Profilausgleich möglich ist. Der Mehreinbau erfolgt in einem Arbeitsgang mit dem Einbau der vertragsgemäßen Schicht.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gelieferte Stoffe</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ist der Materialverbrauch in geeigneter Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch kaufmännische Vorbemerkungen)</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur Baubeschreibung</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An die Misch-, Schüttgüter und den Einbau werden die </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gleiche</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">n </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vertraglichen Anforderungen</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> gestellt, wie sie für die vertragsgemäße Herstellung der entsprechenden Schichten gestellt werden.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung und Abrechnung</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> dieser Positionen bedarf immer einer gesonderten Vereinbarung zwischen der AG und der AN direkt vor der Ausführung.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBPLLCI" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Profilausgleich/ Mehreinbau</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="AAAAAAAAIBCALFAI">
         <Description>
          <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.5.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der geforderte und nachzuweisende </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsgrad/ Verformungsmodul</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> richtet sich nach der vereinbarten Belastungsklasse.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> erfolgt nach Wiegescheinen, welche bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden können oder ausnahmsweise im Mengen - </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soll - Ist - Vergleich</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Hinweise zum Profilausgleich mit Naturgesteinen</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBCAKGHA" RNoPart="1">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Profilausgleich mit Naturgestein</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAIBCAMCDI" RNoPart="130">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.5.1.0130. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein, Grauwacke, der Körnung  0/45 mm liefern und in unterschiedlichen Stärken einbauen. </span>
                </p>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Körnung bis 2 mm ist Natursand zugelassen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>Schottertragschicht 0/45 mm ausNaturgestein</span>
                  <br/>
                  <span>in unterschiedlichen Stärken einbauen.</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <Remark ID="AAAAAAAAIBBPOHPI">
         <Description>
          <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.5.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-Material</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ist ein Recycling-Baustoff der Klasse 1+2 (RC-1; RC-2) gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise </span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:19pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7 + 8, Spalte 2 + 3 und Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die</span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Lieferung</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2 der Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, </span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:19pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind zwingend einzuhalten.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eignungsnachweis</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ist vor Baubeginn der Projektleitung vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:19pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebundene Deckschicht</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">:</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit:</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:2.90mm 14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:2.90mm 14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Beton gemäß ZTV Beton-StB oder</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:2.90mm 14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:4.90mm 14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der geforderte und nachzuweisende </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsgrad/ Verformungsmodul</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> richtet sich nach der vereinbarten Belastungsklasse der RStO.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> erfolgt nach Wiegescheinen, welche bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden können oder </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ausnahmsweise</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> im Mengen - Soll - Ist - Vergleich für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBPNIJA" RNoPart="2">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Profilausgleich mit Recycling-Material</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAIBBPPHPI" RNoPart="130">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.5.2.0130. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und in unterschiedlichen Stärken nach ZTV SoB-StB einbauen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen</span>
                  <br/>
                  <span>Stärken einbauen.</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <Remark ID="AAAAAAAAIBCACGLA">
         <Description>
          <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.5.</WICNo>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> erfolgt nach Wiegescheinen, welche bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden können oder </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ausnahmsweise</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> im Mengen - Soll - Ist - Vergleich für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> entsprechen denen der vertraglichen Leistung der entsprechenden Mischgüter.</span>
             </p>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderlicher </span>
              <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handeinbau</span>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ist einzurechnen.</span>
             </p>
            </Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span>Hinweise zum Profilausgleich mit Asphaltmischgütern</span>
              </p>
             </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBCABHLI" RNoPart="3">
         <LblTx>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Profilausgleich mit Asphaltmischgütern</span>
          </p>
         </LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="AAAAAAAAIBCADDKA" RNoPart="2010">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <WICNo>Straßenbau/3. Stamm/03.5.3.2010. </WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text>
                <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltragdeckschicht, mit einer oberen Siebgröße von 16 mm, für Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Rad- und Gehwege) für die vorgesehene Beanspruchung, mit Bindemittel 70 / 100 , zur Profilierung einbauen.</span>
                </p>
               </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                 <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                  <span>AC 16 TD als Profilausgleich einbauen</span>
                 </p>
                </TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
