<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2024.07.02  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.1</Version>
  <VersDate>2009-12</VersDate>
  <Date>2026-03-03</Date>
  <Time>09:19:22</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V24.0.563</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>007</NamePrj>
  <LblPrj>Jahresvertrag Vermessung 2026-2027</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1/>
    <PCode/>
   </Address>
  </OWN>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIAFLAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>2026-001</Name>
    <LblBoQ>LV Vermessung - JV26-27</LblBoQ>
    <Date>2026-03-03</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAMAAAA" RNoPart="01">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Vermessung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAMBAAA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Aufmaß von Regelbauwerken</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAMBIOA" RNoPart="0010">
          <Qty>170.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Einstiegsschächten. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einstiegsschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAMCPNI" RNoPart="0020">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Tangentialschächten. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tangentialschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAMEHLI" RNoPart="0030">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Kurvenbauwerken. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kurvenbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBANFAAA" RNoPart="0040">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Verbindungsbauwerken. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbindungsbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBANGCCI" RNoPart="0050">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Fallschächten. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fallschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBANIAAA" RNoPart="0060">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Absturzbauwerken. Umfang gemäß Typ des Absturzbauwerkes und Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absturzbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBANKAAA" RNoPart="0070">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Dükern. Umfang gemäß Typ des Absturzbauwerkes und Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Düker</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAMJIPI" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Aufmaß von Sonderbauwerken</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAMPCJI" RNoPart="0010">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Regenüberläufen. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Regenüberläufe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBKANKI" RNoPart="0020">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Einlaufbauwerken. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einlaufbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBKCIFI" RNoPart="0030">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Auslaufbauwerken. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auslaufbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBKEDGI" RNoPart="0040">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Schieberbauwerken. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schieberbauwerke / Drosselbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBANLCII" RNoPart="0050">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Pumpenschächten. Umfang gemäß Tabelle 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pumpenschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBANMGCI" RNoPart="0060">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß von geschlossenen Regenbecken (Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken) mit einer Größe bis zu 625 m² gemäß Pkt. 2.2.2 der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine einmalige Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung / eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Aufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Anfahrten sind über Pkt. 04.02.0050. abzurechnen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geschlossene Regenbecken bis 625 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBANOFGI" RNoPart="0070">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß von geschlossenen Regenbecken (Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken) mit einer Größe von 625 m² bis zu 1000 m² gemäß Pkt. 2.2.2 der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine einmalige Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung / eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Aufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Anfahrten sind über Pkt. 04.02.0050. abzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geschlossene Regenbecken von 625 m² bis 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDDACAI" RNoPart="0080">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß von geschlossenen Regenbecken (Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken) &#x3e; 1000 m² gemäß Pkt. 2.2.2 der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine einmalige Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung / eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Aufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Anfahrten sind über Pkt. 04.02.0050. abzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geschlossene Regenbecken &#x3e; 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDDCAAA" RNoPart="0090">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß von offenen Regenbecken (Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, Regenversickerungsbecken) mit einer Größe bis zu 625 m² gemäß Pkt. 2.2.2 der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine einmalige Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung / eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Aufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Anfahrten sind über Pkt. 04.02.0050. abzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Offene Regenbecken bis 625 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDDEAAA" RNoPart="0100">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß von offenen Regenbecken (Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, Regenversickerungsbecken) mit einer Größe von 625 m² bis zu 1000 m² gemäß Pkt. 2.2.2 der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine einmalige Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung / eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Aufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Anfahrten sind über Pkt. 04.02.0050. abzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Offene Regenbecken von 625 m² bis 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDDFCII" RNoPart="0110">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß von offenen Regenbecken (Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, Regenversickerungsbecken) &#x3e; 1000 m² gemäß Pkt. 2.2.2 der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine einmalige Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung / eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Aufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Anfahrten sind über Pkt. 04.02.0050. abzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Offene Regenbecken &#x3e; 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBKJECI" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Aufmaß sonstiger Bauwerke</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBKJNAA" RNoPart="0010">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Messschächten. Umfang gemäß Tab. 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Messschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBKLIDI" RNoPart="0020">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Abscheideranlagen. Umfang gemäß Tab. 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abscheideranlagen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBKNCPI" RNoPart="0030">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Spülschächten. Umfang gemäß Tab. 1 der technischen Vorbemerkungen. Form und Profil aller Anschlusshaltungen müssen aufgemessen werden und sind für genormte Profile gemäß DIN4263 im Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in dem Einheitspreis für das Schachtaufmaß einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Spülschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAPFBCA" RNoPart="04">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Aufmaß von Rohrleitungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAPFKAA" RNoPart="0010">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von bogenförmig verlaufenden Haltungen, gemäß Pkt. 2.3 der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt, sowie Baustelleneinrichtung/eigenständige Verkehrssicherung sind pauschal in den Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bogenförmig verlaufende Rohrleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAPHFEI" RNoPart="0020">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> und Fotodokumentation der Geometrie von Sonderprofilen, gemäß Pkt. 3.1.1 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">„Haltungsprofil Geometrie“</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geometrie von Sonderprofilen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAPJJDA" RNoPart="05">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Topographische Aufmaße</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAPKCBA" RNoPart="0010">
          <Qty>520.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Topographisches Aufmaß von Gewässern, gemäß Pkt. 2.5 der technischen Vorbemerkungen. Abrechnungseinheit ist die Achslänge in [m].</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gewässer</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAPLMOI" RNoPart="0020">
          <Qty>2885.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Topographisches Aufmaß von Straßen, gemäß Pkt. 2.6 der technischen Vorbemerkungen. Abrechnungseinheit ist die Achslänge in [m]. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Straßen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBANEGMA" RNoPart="0030">
          <Qty>1000.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Topographisches Aufmaß vorgegebener Flächen, gemäß Pkt. 2.7 der technischen Vorbemerkungen. Abrechnungseinheit ist die aufzumessende Fläche in [m²].</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDDIAAA" RNoPart="0040">
          <Qty>1200.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß vorgegebener Objekte, gemäß Punkt 2.8 der technischen Vorbemerkungen. Abrechnungseinheit ist die Anzahl der am Objekt gemessenen Punkte. Im Vorfeld hat in Absprache mit den WBD-AöR eine genaue Festlegung der aufzumessenden Punkte zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verschiedenes</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAPOAHI" RNoPart="06">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Suchschachtungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAPOJFI" RNoPart="0010">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> der querenden Leitungen bei offenen Suchgruben inkl. Fotodokumentation, gemäß Pkt. 2.9 der technischen Vorbemerkungen. Die Bereitschaft zum kurzfristigen Einsatz (1 bis 2 Tage Vorlaufzeit) muss gegeben sein. Abrechnungseinheit ist die Suchschachtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufmaß von Suchschachtungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAOANJI" RNoPart="07">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Höhenanschlusspunkte</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOBGHI" RNoPart="0010">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von bis zu 5 Höhenanschlusspunkten inkl. Fotodokumentation gemäß Pkt. 2.10 der technischen Vorbemerkungen. Der Einheitspreis gilt pro Höhenanschlusspunkt. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herstellung von Höhenanschlusspunkten (1-5 Punkte)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAODBII" RNoPart="0020">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von 6 bis zu 10 Höhenanschlusspunkten inkl. Fotodokumentation gemäß Pkt. 2.10 der technischen Vorbemerkungen. Der Einheitspreis gilt pro Höhenanschlusspunkt. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herstellung von Höhenanschlusspunkten (6-10 Punkte)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOEMBI" RNoPart="0030">
          <Qty>130.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von jedem weiteren Höhenanschlusspunkt inkl. Fotodokumentation gemäß Pkt. 2.10 der technischen Vorbemerkungen. Der Einheitspreis gilt pro Höhenanschlusspunkt. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herstellung von Höhenanschlusspunkten (jeder weitere Punkt)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAOHAEI" RNoPart="08">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Grundwassermessstellen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOHJCI" RNoPart="0010">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaß</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> und Fotodokumentation von Grundwassermessstellen gemäß Position 2.11 der technischen Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufmaß von Grundwassermessstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBAOJMLI" RNoPart="09">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Absteckungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOKFJI" RNoPart="0010">
          <Qty>270.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absteckung von Schachtmittelpunkten, Baugruben, Achsen etc., Einrichtung der Vortriebsmaschine, gemäß Pkt. 2.12 der technischen Vorbemerkungen. Für bis zu 5 Absteckpunkte. Der Einheitspreis gilt pro Absteckpunkt. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absteckungsarbeiten (1-5 Absteckpunkte)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOMALI" RNoPart="0020">
          <Qty>230.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absteckung von Schachtmittelpunkten, Baugruben, Achsen etc., Einrichtung der Vortriebsmaschine, gemäß Pkt. 2.12 der technischen Vorbemerkungen. Für ab 6 bis 10 Absteckpunkte. Der Einheitspreis gilt pro Absteckpunkt. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absteckungsarbeiten (6-10 Absteckpunkte)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAONLHI" RNoPart="0030">
          <Qty>1200.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absteckung von Schachtmittelpunkten, Baugruben, Achsen etc., Einrichtung der Vortriebsmaschine, gemäß Pkt. 2.12 der technischen Vorbemerkungen. Für jeden weiteren Absteckpunkte. Der Einheitspreis gilt pro Absteckpunkt. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfahrt ist pauschal in dem Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absteckungsarbeiten (je weiteren Absteckpunkt)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBEAAAA" RNoPart="02">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Auswertung und Lieferung der erfassten Daten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBEBAAA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Auswertung und digitale Aufbereitung inkl. Prüfung (Excel-Tabelle)</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBEBIOA" RNoPart="0010">
          <Qty>310.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auswertung, digitale Aufbereitung inklusive Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Plausibilität und Lieferung der Geometrie-/ Sachdaten der Schächte und Sonderbauwerke im Format .xlsx (Tabellenblatt KANSCH6.0), gemäß Pkt. 3.1 der technischen Vorbemerkungen. Die Abrechnung erfolgt pro Schacht und Sonderbauwerk. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schächte und Sonderbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBECPOI" RNoPart="0020">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auswertung, digitale Aufbereitung inklusive Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Plausibilität und Lieferung der Geometrie-/Sachdaten der Schachtdeckel der Schächte und Sonderbauwerke im Format .xlsx (Tabellenblatt KANSOND6.0), gemäß Pkt. 3.1 der technischen Vorbemerkungen. Die Abrechnung erfolgt pro Schacht und Sonderbauwerk.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtdeckel inkl. zugehöriger Schachtoberteile von Schächten</span>
                <br/>
                <span>und Sonderbauwerken</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBEEIAI" RNoPart="0030">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auswertung, digitale Aufbereitung inklusive Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Plausibilität und Lieferung der Schacht-/Bauwerksinnenumrissgeometrie der Schächte und Sonderbauwerke im Format .xlsx (Tabellenblatt KANSONG6.0), gemäß Pkt. 3.1 der technischen Vorbemerkungen. Die Abrechnung erfolgt pro Schacht und Sonderbauwerk.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schacht-/Bauwerksinnengeometrie von Schächten und Sonderbauwerken</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBEGCPI" RNoPart="0040">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auswertung, digitale Aufbereitung inklusive Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Plausibilität und Lieferung der Geometrie-/Sachdaten von Einbauten in Schächten, Sonderbauwerken und Haltungen im Format .xlsx (Tabellenblatt EINBKT6.0), gemäß Pkt. 3.1 der technischen Vorbemerkungen. Die Abrechnung erfolgt pro Schacht und Sonderbauwerk, in denen Einbauten vorhanden sind.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einbauten in Schächten, Sonderbauwerken und Haltungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBEHNOI" RNoPart="0050">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umrechung und Auswertung von Fiktivschächten bei verändertem Haltungsverlauf, sowie </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung der Geometrie-/Sachdaten von Fiktivschächten im Format .xlsx (Tabellenblatt KANSCH6.0), gemäß Pkt.3.1 der technischen Vorbemerkungen. Die Abrechnung erfolgt pro Fiktivschacht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fiktivschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBEJIGI" RNoPart="0060">
          <Qty>445.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auswertung, digitale Aufbereitung inklusive Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Plausibilität und Lieferung der Geometrie-/Sachdaten der Haltungen im Format .xlsx (Tabellenblatt KANHAL6.0), gemäß Pkt. 3.1 der technischen Vorbemerkungen. Die Abrechnung erfolgt pro Haltung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Haltungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBELDFI" RNoPart="0070">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auswertung, digitale Aufbereitung inklusive Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Plausibilität und Lieferung der Geometrie-/Sachdaten von Haltungszwischenpunkten im Format .xlsx (Tabellenblatt KANHALGEO6.0), gemäß Pkt. 3.1 der technischen Vorbemerkungen. Die Abrechnung erfolgt pro Haltungszwischenpunkt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Haltungszwischenpunkte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBFAAAA" RNoPart="03">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Zeichnerische Darstellung der erfassten Daten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBFBAAA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Digitale Zeichnungsdatei</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBFBIOA" RNoPart="0010">
          <Qty>310.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Digitale Zeichnungsdatei mit allen Schacht-/ Sonderbauwerksgrundrissen und Haltungsverläufen (inkl. Fiktivschächte), gemäß Pkt. 4.1.1 der technischen Vorbemerkungen  erstellen, und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei liefern. Die Abrechnung erfolgt pro Schacht. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Digitale Zeichnungsdatei mit Schacht-/Sonderbauwerksgrundrissen und Haltungsverläufen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGJAAA" RNoPart="0020">
          <Qty>310.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Digitale Zeichnungsdatei eines jeden einzelnen Schachtes mit Andeutung der Haltungsverläufe (inkl. Fiktivschächte), gemäß Pkt. 4.1.1 der technischen Vorbemerkungen  erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei liefern. Die Abrechnung erfolgt pro Schacht.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Digitale Zeichnungsdatei mit Schacht-/Sonderbauwerksgrundriss eines Schachtes</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBFCPPA" RNoPart="0030">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lageplan aus der digitalen Zeichnungsdatei erstellen,  gemäß Pkt. 4.1.1 der technischen Vorbemerkungen und als georeferenzierte PDF-Datei liefern. Die Abrechnung erfolgt pro Maßnahme. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lageplan aus digitaler Zeichnungsdatei erstellen (DHHN2016)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBFEHLI" RNoPart="0040">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lageplan aus der digitale Zeichnungsdatei erstellen,  gemäß Pkt. 4.1.1 der technischen Vorbemerkungen und als georeferenzierte PDF-Datei liefern. Umrechnungen aus anderen Höhensystemen in DHHN92 werden über diese Position abgerechnet. Lagepläne in DHHN92 werden nur nach Rücksprache mit den WBD-AöR durchgeführt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt pro Maßnahme. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lageplan aus digitaler Zeichnungsdatei erstellen/umrechnen (DHHN92)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBFGMDI" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Bauwerkspläne erstellen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJLAAA" RNoPart="0010">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von Dükern erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Düker</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJMAAA" RNoPart="0020">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für Düker gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Düker</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBFHFBI" RNoPart="0030">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von Regenüberläufen erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Regenüberläufe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBFIPFI" RNoPart="0040">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für Regenüberläufe gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Regenüberläufe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJNAAA" RNoPart="0050">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von Einlauf- und Auslaufbauwerken erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einlauf- und Auslaufbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJOAAA" RNoPart="0060">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für Einlauf- und Auslaufbauwerke gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Einlauf- und Auslaufbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJPBFI" RNoPart="0070">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von Schieberbauwerken / Drosselbauwerken erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schieberbauwerke / Drosselbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFAANA" RNoPart="0080">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für Schieberbauwerke / Drosselbauwerke gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Schieberbauwerke / Drosselbauwerke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFBFLI" RNoPart="0090">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von Pumpenschächten erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pumpenschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFCEBI" RNoPart="0100">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für Pumpenschächte gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Pumpenschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFDGOA" RNoPart="0110">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von Messschächten erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Messschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFEIEA" RNoPart="0120">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für Messschächte gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Messschächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFGAAA" RNoPart="0130">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von Abscheideranlagen erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abscheideranlagen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFHAAA" RNoPart="0140">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für Abscheideranlagen gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Abscheideranlagen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBFNPCI" RNoPart="0150">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von geschlossenen Regenbecken bis 625 m² erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geschlossene Regenbecken bis 625 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBLAAAA" RNoPart="0160">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für geschlossene Regenbecken bis 625 m² gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Geschlossene Regenbecken bis 625 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJGFMI" RNoPart="0170">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von geschlossenen Regenbecken von 625 m² bis zu 1000 m² erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geschlossene Regenbecken von 625 m²  bis 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJHDNI" RNoPart="0180">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für geschlossene Regenbecken von 625 m² bis 1000 m² gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Geschlossene Regenbecken von 625 m² bis 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJIBLA" RNoPart="0190">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von geschlossenen Regenbecken größer als 1000 m² erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geschlossene Regenbecken &#x3e; 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJJDNA" RNoPart="0200">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für geschlossene Regenbecken größer als 1000 m² gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Geschlossene Regenbecken &#x3e; 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBLBFGI" RNoPart="0210">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von offenen Regenbecken bis 625 m² erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Offene Regenbecken bis 625 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBLCPLI" RNoPart="0220">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für offene Regenbecken bis 625 m² gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Offene Regenbecken bis 625 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGLAAA" RNoPart="0230">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von offenen Regenbecken mit einer Größe von 625 m² bis zu 1000 m² erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Offene Regenbecken von 625 m²  bis 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGMAAA" RNoPart="0240">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für offene Regenbecken mit einer Größe von 625 m² bis zu 1000 m² gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Offene Regenbecken von 625 m² bis 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJCAAA" RNoPart="0250">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von offenen Regenbecken größer als 1000 m² erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Offene Regenbecken &#x3e; 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJEAAA" RNoPart="0260">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für offene Regenbecken mit einer Größe größer als 1000 m² gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Offene Regenbecken &#x3e; 1000 m²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGNAAA" RNoPart="0270">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnung, Längs- und Querschnitt) von Stauraum- und Regenrückhaltekanälen erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stauraum- und Regenrückhaltekanäle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGOAAA" RNoPart="0280">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Längs- und Querschnittszeichnungen für Stauraum- und Regenrückhaltekanäl gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgabe erfolgt als Bestandsplan der alle Schnitte aufweist. Der </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsplan ist als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei zu liefern. Abrechnung erfolgt pro Plan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche Schnitte - Stauraum- und Regenrückhaltekanäle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGPAAA" RNoPart="0290">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerkspläne (Grundrisszeichnungen, Längs- und Querschnitte) auf Basis von Ausführungsplänen oder Bestandsunterlagen erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei, gemäß Pkt. 4.1.2 der technischen Vorbemerkungen, für alle in Kapitel 3.2 dieses Leistungsverzeichnisses aufgeführten Bauwerkstypen liefern. Die benötigten Bauwerkspläne werden durch die WBD-AöR zur Verfügung gestellt. Abrechnung erfolgt pro Plan, demnach sowohl pro Grundriss, als auch pro Schnitt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauwerkspläne aus vorhandenen Plänen erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBLFDLI" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Zeichnerische Darstellung topographischer Aufmaße</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBLFMJA" RNoPart="0010">
          <Qty>520.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausarbeitung der Gewässertopographie im CAD-System gemäß Pkt. 4.1.3 der technischen Vorbemerkungen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei  liefern. Alle 10 m ist ein Querschnittsprofil zu erstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gewässer</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBLHHGI" RNoPart="0020">
          <Qty>2885.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausarbeitung der Straßentopographie im CAD-System gemäß Pkt. 4.1.4 der technischen Vorbemerkungen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei liefern. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Straßen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJFAAA" RNoPart="0030">
          <Qty>1000.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausarbeitung der Topographie vorgegebener Flächen im CAD-System gemäß Pkt. 4.1.5 der technischen Vorbemerkungen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFIAAA" RNoPart="0040">
          <Qty>1200.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausarbeitung des Aufmaßes von durch die WBD-AöR vorgegebenen Objekten im CAD-System gemäß Pkt. 4.1.6 der technischen Vorbemerkungen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verschiedenes</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBLJKMI" RNoPart="04">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Haltungsprofile von Einleitungsstellen erstellen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBLKDKI" RNoPart="0010">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltungsprofil ab der Einleitungsstelle </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erstellen und als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei liefern, gemäß Pkt. 4.1.7 der technischen Vorbemerkungen. Die Abrechnung erfolgt pro Haltung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Haltungsprofil</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBLMHJI" RNoPart="05">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Zeichnerische Darstellung Suchschachtungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBLNAHA" RNoPart="0010">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausarbeitung der Suchschachtungen im CAD-System inkl. Fotodokumentation und gemäß Pkt. 2.9 der technischen Vorbemerkungen als georeferenzierte dwg-/dxf-Datei und PDF-Datei liefern. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zeichnerische Darstellung Suchschachtungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBLPDNI" RNoPart="06">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Zeichnerische Darstellung von Höhenfestpunkten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGAAAA" RNoPart="0010">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lageskizzen der erstellten Höhenfestpunkte im PDF-Format und Einzelfotos gemäß Pkt. 2.10 der technischen Vorbemerkungen liefern. Die AFIS-Auszüge der für den Höhenbezug verwendeten amtlichen Höhenanschlusspunkte müssen ebenfalls geliefert werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zeichnerische Darstellung von Höhenfestpunkten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBGCBAI" RNoPart="07">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Zeichnerische Darstellung von Absteckungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGCJOA" RNoPart="0010">
          <Qty>55.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lageskizzen der durchgeführten Absteckungen im PDF-Format, Einzelfotos und eine Koordinatendatei gemäß Pkt. 2.12 der technischen Vorbemerkungen  liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zeichnerische Darstellung von Absteckungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBGENHI" RNoPart="08">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Grundwassermessstellen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGFGFI" RNoPart="0010">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lageskizzen der aufgenommenen Grundwassermessstellen im PDF-Format und Einzelfotos gemäßt Pkt. 2.11 der technischen Vorbemerkungen liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lageskizzen der aufgenommenen Grundwassermessstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBAAAAA" RNoPart="04">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Sonstiges</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBABAAA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Dokumentation</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBABIOA" RNoPart="0010">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtgrundriss erstellen und als PDF-Datei liefern, gemäß Pkt. 4.1.1 der technischen Vorbemerkungen. Die Bauwerksskizzen müssen zusätzlich die Angabe des verwendeten Höhensystems und der verwendeten amtlichen Höhenanschlusspunkte beinhalten. Die Abrechnung erfolgt pro Schacht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtgrundriss als PDF</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBACPPA" RNoPart="0020">
          <Qty>310.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Digitale Schachtfotos erstellen, aufbereiten und gemäß Pkt. 1.1 der technischen Vorbemerkungen liefern. Abrechnung erfolgt pro Schacht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Digitale Schachtfotos</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBAEHBI" RNoPart="0030">
          <Qty>310.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung der im Feld erstellten Skizzen/Feldbücher im PDF-Format. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung und Lieferung erfolgt pro Schacht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lieferung des Feldbuches</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBBAGKFI" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Abrechnung nach Aufwand</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBAHDDI" RNoPart="0010">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pauschale für Ortstermine am Ort der Maßnahme inkl. An-und Abfahrten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ortstermine</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBAINKI" RNoPart="0020">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nur auf Anfrage durch die WBD-AöR.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anmerkung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">: Sonderausgaben, die unter Pkt. 5.1 der technischen Vorbemerkungen genannten Leistungen fallen, werden über diese Position abgerechnet.)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohnsatz Vermessungsingenieur</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBAKHKI" RNoPart="0030">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nur auf Anfrage durch die WBD-AöR.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anmerkung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">: Sonderausgaben, die unter Pkt. 5.1 der technischen Vorbemerkungen genannten Leistungen fallen, werden über diese Position abgerechnet.)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohnsatz Vermessungstechniker</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBAMBII" RNoPart="0040">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nur auf Anfrage durch die WBD-AöR.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anmerkung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">: Sonderausgaben, die unter Pkt. 5.1 der technischen Vorbemerkungen genannten Leistungen fallen, werden über diese Position abgerechnet.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohnsatz Messgehilfe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBANLNI" RNoPart="0050">
          <Qty>135.000</Qty>
          <QU>km</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pauschale für zusätzliche An- und Abfahrten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fahrten mit dem PKW</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
