


Für die Produkte gelten nachfolgende Regelwerke (in der jeweils aktuellen Fassungen):

Asphaltstraßen
· [bookmark: Ankername_ohne_Sonderzeichen]Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau RuVA-StB Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen 
TL Asphalt-StB 
· Eigenschaften und geforderte Kategorien der Gesteinskörnungen für Asphalt mit den in Bayern gültigen Änderungen und Ergänzungen 
TL Asphalt-StB 
· Technische Lieferbedingungen für Asphaltgranulat 
TL AG-StB 
· Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige polymermodifizierte Bitumen 
TL Bitumen-StB 
· Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen 
TL BE-StB 
· Technische Lieferbedingungen für Asphalt im Straßenbau, Teil Güteüberwachung, Teil Mischgut für dünne Schichten im Kalteinbau 
TLG Asphalt-DSK-StB 
· Technische Lieferbedingungen für Asphalt im Straßenbau, Teil Güteüberwachung, Teil Ausführung von Oberflächenbehandlungen 
TL G Asphalt-OB-StB 
· [bookmark: anchor_0_18][bookmark: anchor_0_19]Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen im Straßenbau, Teil Güteüberwachung 
TLG BE-StB 

Pflaster
· Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen 
TL Pflaster-StB 
[bookmark: anchor_0_20]

Schichten ohne Bindemittel
· Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im. Straßenbau TL Gestein-StB 
· Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau 
TL SoB-StB 
· Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung 
TL G SoB-StB 
[bookmark: anchor_0_21][bookmark: anchor_0_22][bookmark: anchor_0_29]

Gesteinskörnungen / RC-Baustoffe
· [bookmark: anker_0_33_0_0]Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau 
TL Gestein-StB 
· [bookmark: anker_0_33_0_2]Eigenschaften und geforderte Kategorien der Gesteinskörnungen für Asphalt 
TL Gestein-StB 
· Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MUNLV) zu Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen- und Erdbau, 2001
· Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MUNLV) zu Anforderungen an die Güteüberwachung und den Einsatz von Hausmüllverbrennungsaschen im Straßen- und Erdbau, 2001
· Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MUNLV) zu Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus industriellen Prozessen im Straßen- und Erdbau, 2001
· Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MUNLV) zu Anforderungen an die Güteüberwachung und den Einsatz von Metallhüttenschlacken im Straßen- und Erdbau, 2004
· Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MUNLV) zu Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recycling-Baustoffe) im Straßen- und Erdbau, 2001
[bookmark: anchor_0_30]

Fugen
· [bookmark: anker_0_34_0_1]Technische Lieferbedingungen / Prüfvorschriften für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen 
TL / TP Fug-StB
[bookmark: anchor_0_31][bookmark: anchor_0_32][bookmark: anchor_0_23]

Sonstiges
· Technische Lieferbedingungen für Streustoffe des Straßenwinterdienstes 
TL Streu 
· Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und. Recycling-Baustoffen im Straßenbau, RuA-StB
· Die Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen im Wasserschutzgebieten, RiStWag

Normen
· DIN 482 - Straßenbordsteine aus Naturstein 
· DIN 483 - Bordsteine aus Beton 
· DIN 1076 - Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen - Überwachung und Prüfung
· DIN 1229 - Einheitsgewichte für Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
· DIN 1996 - Prüfung von Asphalt, alt: Prüfung bituminöser Massen für den Straßenbau und verwandte Gebiete 
· DIN 1998 - Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen 
· DIN 4301 - Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im Bauwesen
· DIN 5044 - Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung - Beleuchtung von Straßen für den Kraftfahrzeugverkehr
· DIN 6163 - Farben und Farbgrenzen für Signallichter
· DIN 6171 - Aufsichtfarben für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
· DIN 13201 - Straßenbeleuchtung
· DIN 18121 - Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Wassergehalt
· DIN 18122 - Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)
· DIN 18123 - Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Korngrößenverteilung
· DIN 18126 - Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster und dichtester Lagerung
· DIN 18127 - Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte - Proctorversuch
· DIN 18134 - Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte - Plattendruckversuch
· DIN 18196 - Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 
· DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art (Ausgabe 2010-4)
· DIN 18300 - Erdarbeiten 
· DIN 18315 - Verkehrswegebauarbeiten-Oberbauschichten ohne Bindemittel 
· DIN 18316 - Verkehrswegebauarbeiten-Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln 
· DIN 18317 - Verkehrswegebauarbeiten-Oberbauschichten aus Asphalt 
· DIN 18318 - Verkehrswegebauarbeiten-Pflasterdecken,Plattenbeläge,Einfassungen 
· DIN 18500 - Betonwerkstein-Begriffe,Anforderungen,Prüfung,Überwachung 
· DIN 18503 - Pflasterklinker - Anforderungen und Prüfverfahren 
· DIN 18915 bis 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau,Schutz von Bäumen,Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 
· DIN 18506 - Hydraulische Boden- und Tragschichtbinder
· DIN 52004 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Dichte der Bindemittel
· DIN 52005 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Asche
· DIN 52006 - Prüfung bituminöser Bindemittel – Wassereinwirkung auf Bindemittelüberzüge
· DIN 52007 - Prüfung bituminöser Bindemittel – Bestimmung der Viskosität
· DIN 52013 - Prüfung von Bitumen – Bestimmung der Duktilität
· DIN 52014 - Prüfung von Bitumen – Bestimmung des Gehaltes an unlöslichen Anteilen
· DIN 52015 - Prüfung von Gesteinskörnungen - Schlagversuch
· DIN 52021 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Halbfaden-Verfahren zur Bestimmung der elastischen Rückstellung
· DIN 52022 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Splitthaltevermögens von polymermodifizierten Bindemitteln für Oberflächenbehandlungen
· DIN 52023 - Bitumen und Steinkohlenteerpech – Bestimmung der Ausflusszeit der Bindemittel mit dem Straßenpech-Ausflussgerät
· DIN 52024 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Siedeanalyse von Fluxbitumen
· DIN 52033 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Klebeverhaltens von Kaltbitumen
· DIN 52040 - Prüfung bituminöser Bindemittel – Bestimmung des Siebrückstandes von Emulsionen
· DIN 52042 - Prüfung bituminöser Bindemittel – Bestimmung der Lagerbeständigkeit von Emulsionen
· DIN 52043 - Prüfung bituminöser Bindemittel – Frost-Tau-Wechselversuch an Emulsionen
· DIN 52045 - Prüfung bituminöser Bindemittel – Verdunstungsprüfung
· DIN 52047 - Prüfung bituminöser Bindemittel – Bestimmung des Brechverhaltens von Emulsionen
· DIN 52049 - Prüfung von Bitumen – Bestimmung des Wassergehaltes bitumenhaltiger Emulsionen – Trocknungsverfahren
· DIN 52096 - Prüfung von Füllern für den Straßenbau - Prüfung der versteifenden Wirkung auf Bitumen
· DIN 52098 - Prüfverfahren für Gesteinskörnungen – Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Nasssiebung
· DIN 52099 - Prüfung von Gesteinskörnungen – Prüfung auf Reinheit
· DIN 52100 - Prüfung von Naturstein und Gesteinskörnungen - Gesteinskundliche Untersuchungen
· DIN 52106 - Prüfung von Gesteinskörnungen – Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der Verwitterungsbeständigkeit
· DIN 52115 - Prüfung von Gesteinskörnungen – Schlagversuch
· DIN 67520 - Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung
· DIN 67523 - Beleuchtung von Fußgängerüberwegen (Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung
· DIN 67524 - Beleuchtung von Straßentunnel und Unterführungen
· DIN 67527 - Lichttechnische Eigenschaften von Signallichtern im Verkehr
· DIN 67528 - Beleuchtung von Parkplätzen und Parkbauten
DIN EN 
· DIN EN 58 - Probenahme bituminöser Bindemittel
· DIN EN 124 - Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Baugrundsätze, Prüfungen, Kennzeichnungen, Güteüberwachung
· DIN EN 480 - Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Prüfverfahren
· DIN EN 932 - Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen
· DIN EN 932 - Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen
· DIN EN 1097 - Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen
· DIN EN 1338 - Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
· DIN EN 1339 - Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
· DIN EN 1340 - Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
· DIN EN 1341 - Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
· DIN EN 1342 - Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
· DIN EN 1343 - Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
· DIN EN 1344 - Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren
· DIN EN 1367 - Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen
· DIN EN 1425 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Feststellung der äußeren Beschaffenheit
· DIN EN 1426 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Nadelpenetration
· DIN EN 1427 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Erweichungspunktes – Ring- und Kugel-Verfahren
· DIN EN 1428 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Wassergehaltes von Bitumenemulsionen – Destillationsverfahren
· DIN EN 1429 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Siebrückstandes von Bitumenemulsionen und Bestimmung der Lagerbeständigkeit durch Sieben
· DIN EN 1430 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Teilchenpolarität von Bitumenemulsionen
· DIN EN 1431 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Destillationsrückstands und des Öldestillates von Bitumenemulsionen mittels Destillation
· DIN EN 1436 - Straßenmarkierungsmaterialien - Anforderungen an Markierungen auf Straßen
· DIN EN 1744 - Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen
· DIN EN 12368 - Anlagen zur Verkehrssteuerung - Signalleuchten
· DIN EN 12593 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Brechpunktes nach Fraaß
· DIN EN 12594 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Vorbereitung von Untersuchungsproben
· DIN EN 12595 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der kinematischen Viskosität
· DIN EN 12596 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der dynamischen Viskosität mit Vakuum-Kapillaren
· DIN EN 12597 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Terminologie
· DIN EN 12607 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Beständigkeit gegen Verhärtung unter Einfluss von Wärme und Luft
· DIN EN 12675 - Steuergeräte für Lichtsignalanlagen - Funktionale Sicherheitsanforderungen
· DIN EN 12697 - Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt
· DIN EN 12846 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Ausflusszeit von Bitumenemulsionen mittels Ausflussviskosimeter
· DIN EN 12847 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Absetzverhaltens von Bitumenemulsionen
· DIN EN 12848 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Mischstabilität von Bitumenemulsionen mit Zement
· DIN EN 12849 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Eindringfähigkeit von Bitumenemulsionen
· DIN EN 12850 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des pH-Wertes von Bitumenemulsionen
· DIN EN 13074 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rückgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsionen durch Verdunstung
· DIN EN 13075 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Brechverhaltens
· DIN EN 13179 - Prüfverfahren für mineralische Füller in bitumenhaltigen Mischungen
· DIN EN 13286 - Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
· DIN EN 13301 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Ausölneigung von Bitumen
· DIN EN 13302 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Viskosität von Bitumen mit einem Rotationsviskosimeter
· DIN EN 13303 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Masseverlustes von Industriebitumen nach Erwärmung
· DIN EN 13304 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Spezifikationsrahmen für oxidiertes Bitumen
· DIN EN 13357 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Ausflusszeit von Mineralölverschnittbitumen und -fluxbitumen
· DIN EN 13358 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Destillationsverlaufes von Erzeugnissen aus Kaltbitumen
· DIN EN 13398 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der elastischen Rückstellung von modifiziertem Bitumen
· DIN EN 13399 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Lagerbeständigkeit von modifiziertem Bitumen
· DIN EN 13587 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Streckeigenschaften von bitumenhaltigen Bindemitteln mit dem Zugprüfverfahren
· DIN EN 13588 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Kohäsion von bitumenhaltigen Bindemitteln mit der Pendelprüfung
· DIN EN 13589 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Streckeigenschaften von modifiziertem Bitumen mit dem Kraft-Duktilitäts-Verfahren
· DIN EN 13614 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Haftverhaltens von Bitumenemulsionen bei Wasserlagerung – Verfahren mit Gesteinskörnung
· DIN EN 13632 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Visualisierung der Polymerverteilung in polymermodifiziertem Bitumen
· DIN EN 13702 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der dynamischen Viskosität von modifiziertem Bitumen – Teil 1: Platte-Kegel-Verfahren
· DIN EN 13703 - Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Formänderungsarbeit




